PCTV Systems TVCenter

Soubor READ ME pro program verze 6.4.9          2014-10-31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento soubor obsahuje důležité informace o použití aplikace PCTV Systems TVCenter. V případě potíží se softwarem si přečtěte příručku k aplikaci, tento soubor a FAQ sekci na stránkách PCTV Systems.

Obsah:

1.00  Důležité tipy
1.1 DistanTV mobile
1.2 Dlouhý start aplikace TVCenter
2.00  Podporovaný hardware
2.1 Broadway 2T
3.00  Podporované operační systémy
4.00  Tipy pro práci s aplikací
5.00  Známá omezení
6.00  Změny oproti předchozí verzi
7.00  Odborná pomoc společnosti PCTV Systems
8.00  Dodatečné informace o licenci

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0	Důležité tipy

1.1 DistanTV mobile

1.1.1 Operační systémy podporované na klientských zařízeních
DistanTV mobile podporuje streamování TV na Windows i Macintosh systémy. Seznam podporovaných operačních systémů:
§	Microsoft Windows XP - se Service Packem 3 nebo vyšším (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 - se Service Packem 3 nebo vyšším (32bit)
§	Microsoft Windows Vista - se Service Packem 2 nebo vyšším 
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) – s nainstalovaným Adobe Flash Playerem
§    MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 Provozní typy pro uživatele mimo USA
Při používání aplikace DistanTV mobile (streamování živého televizního vysílání) volte pouze televizní stanice vysílající v SD (standard definition) rozlišení. Příklad: Místo kanálu „Arte HD“ by jste měli vybrat stejný kanál v SD („Arte“). Volba SDTV kanálů místo HDTV kanálů nebude mít na vašem klientském zařízení (např. iPad) žádný vliv na kvalitu obrazu.
 
1.1.3 Známá omezení
Zkreslené uživatelské rozhraní při streamování po lokální síti s Internet Explorerem 8
Používáte-li DistanTV mobile na lokální síti s Internet Explorerem 8 pod Windows XP, může uživatelské rozhraní DistanTV mobile vypadat zkresleně (chybné zobrazení barev a chybějící text). Hlavní příčinou tohoto chování je nefunkčnost Intrernet Exploreru 8 (IE8) v módu „Místní intranet“.
Pro vyřešení tohoto problému je nutné vypnout automatickou detekci Intranetu. Pro vypnutí postupujte podle následujících kroků:
- v ovládacím panelu IE8 vyberte možnost Nástroje > Možnosti internetu > Zabezpečení
- vyberte Místní intranet
- klikněte na tlačítko Servery
- zrušte všechna zaškrtnutí pro automatickou detekci intranetu. 
Případně se můžete připojit k serverovému PC tak, že zadáte do adresního řádku namísto názvu serveru jeho IP adresu. IP adresu serveru naleznete zde: TVCenter Nastavení > DistanTV mobile > Souhrn > Lokální přístup.

1.2 Dlouhý start aplikace TVCenter
Dlouhý start aplikace TVCenter může být způsoben ověřováním certifikátů .Net frameworku bez platného připojení k internetu.
Řešení: 
odškrtněte možnost Kontrolovat odvolání certifikátů vydavatele v aplikaci  MS Internet Explorer. 
Pro vypnutí postupujte podle následujících kroků::
- spusťte Internet Explorer 
- v ovládacím panelu IE8 vyberte možnost Nástroje > Možnosti internetu > Upřesnit
- najděte položku Zabezpečení
- zrušte zaškrtnutí u možnosti Kontrolovat odvolání certifikátů vydavatele

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Podporovaný hardware

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

2.1 Broadway 2 T

2.1.1 Podpora Windows MediaCenter
- Doporučujeme použít LAN, nebo rychlé WLAN připojení (801.11n).
- Používejte pouze jeden tuner.

2.1.2 SSID
- Doporučujeme nevypínat, nebo neskrývat SSID vaší WLAN.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 
 
2.1.4 WAN streamování: pokročilé nastavení routeru
- Některé routery vyžadují zapnutí funkce „port triggering“ pro streamovací port zařízení Broadway 2T. 
V tomto případě zapněte prosím tuto funkci v nastavení vašeho routeru.
 
2.1.5 WAN stramování: rychlost uploadu
- Ve většině případů nedosáhnete teoretické rychlosti uploadu slibovanou vaším poskytovatelem. Zkontrolujte prosím vaší skutečnou rychlost uploadu. Pokud se pokusíte stramovat video s datovým tokem větším, než je vaše rychlost uploadu, může být aplikace trhaná a/nebo nestabilní. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Podporované operační systémy

§	Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 3 nebo vyšší (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 s aktualizací Service Pack 3 nebo vyšší (32bit)
§	Microsoft Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 nebo vyšší
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8

K instalaci jsou nutná oprávnění správce. K používání aplikace dostačují oprávnění standardního uživatele (skupina „Uživatelé“) nebo vyšší.

Doporučujeme instalovat všechny aktuální aktualizace Service Pack systému Windows.
Kromě výše uvedeného by jste měli mít na PC nainstalovaný ještě následující software od firmy Microsoft:
§ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 a
§ .NET Framework 3.5 Family Update pro .NET verze 2.0 a~ 3.5 (KB951847) x86'
Uvedený software je možné stáhnout zde: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Tipy pro práci s aplikací

Upozornění: Některé vlastnosti nejsou dostupné u všech produktů. Tyto vlastnosti jsou označeny hvězdičkou (*).

Microsoft Windows Media Center

§ Na instala
ním CD v adresáYi Windows Media Center naleznete zvláae instalaci ovlada
o pro MS WMC. Tento ovlada
 vám umo~ní pou~ívat hardware pod WMC bez softwaru TVCenter Pro.

§ Pro fungování TV tuneru v prostYedí WMC je vy~adován DVD dekodér certifikovaný pro prostYedí WMC.

Nastavení renderování videa

Můžete nastavit a upravit náhled tím, že zvolíte různé režimy videa z roletového menu Renderování videa.
Pro nastavení režimu videa spusťte prosím aplikaci Nastavení TVCenter a vyberte Sledování TV > Pokročilé nastavení – Video výstup > Renderování videa.

Zesilovač signálu (integrovaný zesilovač)*

§ Zesilova
 signálu zlepauje pYíjem slabých signálo, napYíklad pokud pou~íváte pYenosnou anténu.
§ Pro silné signály, jako napY. ze stYeaní antény se zesilova
em, by ml být zesilova
 signálu vypnutý, aby se pYedealo mo~nému poakození tuneru.

Výchozí parametry videa – týká se tunerů: 100i, 110i, 300i, 310i

Výchozí hodnota kontrastu a sytosti je „75“ (nikoliv „50“, jako u ostatních hodnot).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Známá omezení

§	Pokud odpojíte USB zařízení, doporučujeme před jeho novým připojením počkat alespoň 10 vteřin, jinak nemusí být hardware korektně rozpoznán.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Změny oproti předchozí verzi

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	přidána podpora PCTV 76e
	§	vylepšena stabilita H.264 dekodéru

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	přidána podpora Broadway 2T
	§	vylepšena stabilita H.264 dekodéru
	§	přidána podpora DVB-C pro: Švédsko, Dánsko a Španělsko

§	6.3.2 à 6.4.0
	§	přidána aplikace DistanTV mobile 2
	§	přidán interní prohlížeč EPG
	§	přidána podpora služby TitanTV (pouze pro US)
	§	přidán rodičovský zámek (pouze pro US)
	§	přidána možnost zobrazit skryté titulky (pouze pro US)
	§	přepracovaný převodník	
	§	optimalizovaný dekodér H.264 s podporou DXVA
	§	širší podpora hardwaru

§	6.3.1 à 6.3.2
	§	širší podpora hardwaru

§	6.3.0 à 6.3.1
	§	širší podpora hardwaru

§	6.2.0 à 6.3.0.
§	airaí podpora hardwaru
§	pYidána funkce DistanTV mobile: mo~nost streamování TV signálu na iPhone® / iPod touch® 
	§	přidána podpora DVB-S / DVB-S2
§	rozšířené plánování záznamů: přidána možnost opakování
	§	optimalizovaný dekodér H.264  
§	přidána samostatná instalace ovladačů

§	6.1.0 à 6.2.0.
	§	širší podpora hardwaru	
	§	přidána možnost ladit fm rádio
§	přidána podpora analogové TV
§	přidáno nastavitelné renderování videa
§	přidána podpora více tunerů
§	přidána podpora Dolby Digital+ (E-AC3)
§	přidána podpora dálkového ovládání

§	6.0.0 à 6.1.0.
	§	širší podpora hardwaru	
	§	přidána možnost ladit rádio
	§	přidána funkce DistanTV
	§	možnost editace vlastností naladěných kanálů
	§	vylepšena doba skenování kanálů
	§	rozšířená jazyková podpora

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Odborná pomoc společnosti PCTV Systems

Nové verze softwaru PCTV Systems TVCenter jsou k dispozici na webu společnosti PCTV Systems:

http://www.pctvsystems.com/

Při kontaktování pracovníků odborné pomoci společnosti PCTV Systems mějte připraveny následující informace:

  1.  Název produktu:
  2.  Sériové číslo:

  3.  Verzi softwaru:
  4.  Verzi operačního systému:
  5.  Main board:
  6.  Procesor CPU: 	
  7.  Paměť RAM:
  8.  Typ chyby:
  9.  Stručný popis chyby:
10.  Informace o možnosti reprodukce chyby:	PCTV Systems TVCenter
Umístěno na obalu CD disku aplikace TVCenter nebo přímo v aplikaci.
6.4.9
např. Windows 7 včetně aktualizace Service Pack
název, čipová sada, verze BIOSu
typ a frekvence (např. Pentium 4, 2.4 GHz)
velikost operační paměti (např. 512 MB).
havárie, problémy s kvalitou videa, s instalací, apod.

Při kontaktování odborné pomoci společnosti PCTV Systems postupujte podle pokynů uvedených v seznamu informací pro odbornou pomoc, který je součástí produktu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Dodatečné informace o licenci

PCTV SystemsTVCenter Copyright © 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 od PCTV Systems S.à r.l. Všechna práva vyhrazena.

Části tohoto softwaru využívají:

·	ffmpeg  za podmínek licence GNU General Public License V2
Další podrobnosti naleznete na: http://ffmpeg.org/index.html

       ·	md5.js - Copyright (c) 1996 Henri Torgemane 

Části zařízení Broadway 2T používají: 

§ libdvbpsi – za podmínek GNU General Public License V2
Další podrobnosti o libdvbpsi naleznete na: www.videolan.org

§ libiconv - za podmínek GNU Library General Public License V2
Další podrobnosti o libiconv naleznete na: www.gnu.org/software/libiconv/

§ libhdhomerun - za podmínek GNU Lesser General Public License V3
Další podrobnosti o libhdhomerun naleznete na: www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
Další podrobnosti o goahead naleznete na: www.goahead.com

Další podrobnosti o naleznete v licenční části nápovědy nebo manuálu k aplikaci TVCenter.