PCTV Systems TVCenter

File LEGGIMI per la versione 6.4.9 				2014-10-31                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questo file contiene importanti informazioni per gli utenti di PCTV Systems TVCenter. Se si incontrano problemi nell'utilizzo del software, consultare il manuale e questo file o la sezione FAQ sul sito web di PCTV Systems.

Sommario:

1.00  Avvertenze importanti
1.1 DistanTV mobile
1.2 Avvio ritardato di TV Center
2.00  Hardware supportato
   2.1 Broadway 2T
3.00  Sistemi operativi supportati
4.00  Avvertenze per l'uso
5.00  Limitazioni note
6.00 Cambiamenti
7.00   Supporto PCTV Systems
8.00  Additional License Information

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0	Avvertenze importanti

1.1 DistanTV mobile

1.1.1 Sistemi operativi supportati dal client della periferica
DistanTV mobile supporta la trasmissione TV su entrambi i sistemi Windows e Macintosh . Seguire seguente lista dei sistemi operative supportati :
§	Microsoft Windows XP - con Service Pack 3 o superiore (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 - con Service Pack 3 o superiore (32bit)
§	Microsoft Windows Vista – con Service Pack 2 o superiore 
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) – con installato Adobe Flash Player
§    MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 Consigli per utenti  al di fuori degli USA
Quando utilizzate DistanTV mobile (live TV streaming) assicurarsi d’avere selezionato un canali SD (standard definition) .Esempio: Invece di selezionare il canale “Arte HD”, dovrete selezionare il corrispettivo canale in SD (“Arte”). Non preoccupatevi , non ci saranno impatti sulla qualità di trasmissione del segnale  dal vostro client (e.g. iPad) quando selezionate un canale SDTV invece di un canale HDTV.

1.1.3 Limitazioni conosciute
DistanTV mobile durante la trasmissione si interfaccia con Internet Explorer 8
Se utilizzate DistanTV mobile nella sua rete locale con Internet Explorer 8 sotto il sistema Windows XP, DistanTV mobile UI può sembrare distorto (mostrando colori errati e mancanza di testi). La radice della causa di questa problematica è il malfunzionamento di Internet Explorer 8 (IE8) nella madalita“ intranet locale” . 
Per risolvere questo problema, il riconoscimento automaTICO DI Intranet dev’essere disabilitato. Per fare ciò seguite le seguenti istruzioni:
- dalla barra die comandi di IE8, selezionare Strumenti >Opzioni Internet > Protezione
- selezionare Intranet Locale 
- cliccare sul tasto Siti 
- disabilita tutte le spunte dal box „rileva automaticamente la rete intranet“.. 
Alternativamente potete collegare il  server PC scrivendo nel campo degli  indirizzi del browser l’indirizzo IP  invece del nome del server. Quì potrete trovare l’indirizzo IP del  server:s Impostazioni TVCenter > DistanTV mobile > sommario > Accesso Locale. 

1.2 TVCenter Avvio ritardato
 
L’avvio ritardato può essere causato dalla verifica di certificazione del .Net framework senza una valida connessione internet.
Soluzione: 
Spuntare la voce “Verifica la revoca dei certificati dell’autore”  in  MS Internet Explorer. 
Per fare questo seguire i seguenti passi:
- aprire Internet Explorer 
- dalla barra menu selezionare Strumenti >Opzioni  Internet > Avanzate 
- scorrere la lista fino a Protezioni 
- togliere la spunta alla voce:  Verifica la revoca dei certificati dell’autore

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Hardware supportato

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

2.1 Broadway 2T

2.1.1 Windows MediaCenter support
- It is recommened to use a LAN or a fast WLAN connection (801.11n ).
- Use one Tuner only.

2.1.2 SSID
- It is recommened not do disable or hide the SSID of your WLAN.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 

2.1.4 WAN streaming: advanced router configuration
- Some routers require to enable port triggering for the streaming port of Broadway 2T. 
In this case please enable this feature in your router settings.  

2.1.5 WAN streaming : upload speed
- In most cases you will not reach the theoretic upload performance as promised by your provider. Please check your real upload speed. If you try to stream with a bandwidth higher than your real upload speed, the appliaction can be jerky and/or instable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Sistemi operativi supportati

§ Microsoft Windows XP Service Pack 2 o superiore (32bit)
§ Microsoft Windows Media Center Edition 2005 with Service Pack 3 or higher (32bit)
§ Microsoft Windows Vista with Service Pack 2 or higher 
§     Microsoft Windows 7
§     Microsoft Windows 8

Per l'installazione è necessario disporre dei diritti di amministratore. Per poter utilizzare le applicazioni occorre appartenere al gruppo "Utente standard" o avere i diritti superiori.

Si raccomanda di installare tutti i  Service Pack attuali per Windows.
In aggiunta a questi, devono essere installati nel vostro PC i seguenti software di Microsoft: 
§ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 e 
§ .NET Framework 3.5 Family Update per .NET versioni 2.0 tramite 3.5 (KB951847) x86'
potete scaricare I software tramite il seguente link: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Avvertenze per l'uso

Attenzione : Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutti i prodotti. Tali funzionalità sono contrassegnate da asterisco (*)

Microsoft Windows Media 

§ Un ulteriore driver MS WMC può essere installato dal CD, nella cartella <Windows Media Center>. 
Questo driver consente di usare l'hardware senza il software TV Center ma utilizzando li software di WMC senza il software TVCenter.

§ Per la funzionalità TV in ambienti WMC è necessario un decoder DVD certificato WMC.

Video renderer configurabile

Potete configurare  o aggiustare l’anteprima  scegliendo differenti modalità video  dal menu video render. 
Per configurare la modalità video , aprire le impostazioni dell’applicativo TVCenter dalla barra di navigazione e selezionare  Grardare la TV > Settaggi avanzato – Uscita Video > Video renderer.

Aplificatore di segnale (amplificatore integrato)

§ L’amplificatore di segnale aumenta la ricezione dei segnali deboli,  esempio quando utilizzate un’antenna esterna portatile.
§ Con un segnale forte proveniente da un’antenna da tetto, l’amplificatore di segnale dev’essere spento, per poter permettere al sintonizzatore di ricevere correttamente il segnale.

Parametri video di default – riguardanti i seguenti prodotti: 100i, 110i, 300i, 310i

I valori di default di contrasto e saturazione sono  "75" (e non "50", come per gli altri valori)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Limitazioni note

§	Quando si scollega una periferica USB si raccomanda di attendere almeno 10 secondi prima di ricollegare l'apparecchio; altrimenti la periferica non viene rilevata correttamente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Changes

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	add 76e
	§	improve H.264 decoder stability

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	add Broadway 2T
	§	improve H.264 decoder stability
	§	add DVB-C support for: Sweden, Denmark and Spain

§	6.3.2 à 6.4.0
	§	aggiunto DistanTV mobile 2
	§	aggiunto visualizzatore interno EPG 
	§	aggiunto supporto per TitanTV support (soloUSA)
	§	aggiunto Parental Control (Solo USA)
	§	aggiunto Closed caption (SoloUSA)
	§	Convertitore lavori	
	§	ottimizzato il decoder H.264 con supporto DXVA 
	§	aggiunti hardware supportati 

§	6.3.1 à 6.3.2
	§	aggiunti hardware supportati

§	6.3.0 à 6.3.1
	§	aggiunti hardware supportati

§	6.2.0 à 6.3.0.
	§	expand hardware support
	§	add DistanTV mobile: iPhone® / iPod touch®  TV streaming  
	§	add DVB-S / DVB-S2 support
§	expand scheduler: add recurrence
§	optimized H.264 decoder  
§	add separat driver installation

§	6.1.0 à 6.2.0.
	§	expand hardware support	
	§	add fm radio
§	add analog TV support
§	add configurable video renderer
§	add multi tuner support
§	add Dolby Digital+ (E-AC3) support
§	add remote control support

§	6.0.0 à 6.1.0.
	§	expand hardware support	
	§	add radio
	§	add DistanTV
	§	add Channel edit function
	§	improve channel scan duration
	§	expand language support
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Supporto PCTV Systems 

Le nuove versioni di PCTV Systems TVCenter sono disponibili sul sito Web di PCTV Systems:

http://www.pctvsystems.com

Prima di mettersi in contatto con il servizio assistenza di PCTV Systems, è necessario procurarsi le informazioni seguenti:

  1.  Prodotto:
  2.  Numero di serie:

  3.  Versione del software:
  4.  Versione del sistema operativo:
  5.  Scheda madre:
  6.  CPU: 	
  7.  RAM: 
  8.  Tipo di problema:
  9.  Breve descrizione del problema:

10.  Indicazioni su come è possibile riprodurre il problema:	PCTV Systems TVCenter
Indicato sull'involucro del CD o nelle impostazioni dell'apparecchio TV.
6.4.9
es. Windows 7 compresa la versione del Service Pack
Nome, chipset, versione del BIOS
Tipo e velocità (es. Pentium 4, 2.4 GHz)
Dimensioni (es. 512 MB).
Blocco, problemi relativi alla qualità del video, problemi di installazione, ecc.

Contattare il servizio di assistenza PCTV Systems seguendo le modalità indicate sul foglio informativo di assistenza allegato al prodotto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Additional License Information

PCTV Systems TVCenter Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 by PCTV Systems S.à r.l. Tutti I Diritti riservati.

Parte del software TVCenter utilizza il

·	ffmpeg – sotto I termini previsti dalla GNU Lesser General Public License.
Per ulteriori dettagli fare riferimento al link: http://ffmpeg.org/index.html

·	md5.js - Copyright (c) 1996 Henri Torgemane 

Parts of Broadway 2T use: 

§ libdvbpsi - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libdvbpsi visit: http://www.videolan.org

§ libiconv - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libiconv visit: http:// "http://www.gnu.org/software/libiconv/" www.gnu.org/software/libiconv/  

§ libhdhomerun - under the terms of the GNU Lesser General Public License V3
For further details regarding libhdhomerun visit: http:// "http://www.silicondust.com" www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
For further details regarding goahead visit: http:// "http://www.goahead.com" www.goahead.com

For further details please refer to the Legal Information-section of the help or manual file.

.