PCTV Systems TVCenter

LEESMIJ-bestand voor programmaversie 6.4.9                     	2014-10-31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit bestand bevat belangrijke informatie voor het gebruik van PCTV Systems TVCenter. Lees bij problemen met de software dit handboek en dit bestand of de veel gestelde vragen op de website van PCTV Systems.

Inhoud:

1.00  Belangrijke tips
1.1 DistanTV mobile
1.2 TVCenter lange start vertraging
2.00  Ondersteunde hardware
2.1 Broadway 2T
3.00  Ondersteunde besturingssystemen
4.00  Richtlijnen voor de bediening
5.00  Bekende beperkingen
6.00  Wijzigingen
7.00  PCTV Systems Support
8.00  Aanvullende Licentie informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Belangrijke tips

1.1 DistanTV mobile

1.1.1 Ondersteunde besturingssystemen op client apparaten
DistanTV mobile ondersteunt TV streaming naar Windows en Macintosh systemen. Hieronder volgt de lijst met ondersteunde besturingssystemen:
§	Microsoft Windows XP - met Service Pack 3 of hoger (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Editie 2005 - met Service Pack 3 of hoger  (32bit)
§	Microsoft Windows Vista - met Service Pack 2 of hoger 
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) – met geïnstalleerde Adobe Flash Player
§    MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 Werkwijze tips voor gebruikers buiten de USA
Zorg ervoor dat u alleen SD (standaard definitie) TV zenders kiest bij het gebruik van DistanTV mobile (live TV streaming). Voorbeeld: In plaats van te kiezen voor de zender “Arte HD”, dient u de corresponderende zender in SD (“Arte”) te kiezen. Maak u geen zorgen, dit heeft geen negatieve invloed op de beeld- en geluidskwaliteit op uw streaming client apparaat (bijvoorbeeld iPad) als u SDTV in plaats van een HDTV zender kiest.

1.1.3 Bekende beperkingen
VervormdeDistanTV mobile gebruikersinterface tijdens lokaal netwerk streamen met Internet Explorer 8
Als u  DistanTV mobile in uw lokaal netwerk gebruikt met Internet Explorer 8 op een Windows XP systeem, dan kan de DistanTV mobile gebruikersinterface er vervormd uitzien (verkeerde kleuren en ontbrekende tekst). De hoofdoorzaak van dit probleem is een fout in Internet Explorer 8 (IE8) in “Lokaal intranet” mode. 
Om dit probleem op te lossen, dient de automatische detectie van het Intranet te worden uitgeschakeld. Om dit te doen volg deze stappen:
- in de IE8 menubalk, kies Extra > Internet Opties > Beveiliging
- selecteer Lokaal intranet 
- klik op de Websites-knop
- schakel alle selectievakjes voor automatische intranet detectie uit. 
Als alternatief, kunt u ook verbinding maken met de server PC door in het adresveld van de browser het IP adres te typen in plaats van de server naam. Hier vindt u het IP-adres van de server: TVCenter Instellingen > DistanTV mobile > Samenvatting > Lokale toegang. 

1.2 TVCenter lange start vertraging 
De lange start vertraging kan veroorzaakt worden door de certificaat verificatie van het .Net framework zonder een geldige internetverbinding.
Oplossing: 
Schakel de optie Controleren of de uitgever een certificaat heeft ingetrokken in MS Internet Explorer uit. 
Om dit te doen volg deze stappen:
- open Internet Explorer 
- in de menubalk, kies Extra > Internet Opties > Geavanceerd
- ga in deze lijst naar de sectie Beveiliging 
- schakel de optie Controleren of de uitgever een certificaat heeft ingetrokken uit 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Ondersteunde hardware

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

2.1 Broadway 2T

2.1.1 Windows MediaCenter ondersteuning
- Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een LAN of een snelle WLAN verbinding (801.11n ).
- Uitsluitend gebruik mogelijk van een enkele Tuner

2.1.2 SSID
-  Het wordt niet aanbevolen SSID van uw WLAN uit te schakelen of te verbergen.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 

2.1.4 WAN streaming: geavanceerde router configuratie
- Op sommige routers wordt het inschakelen van poort triggering vereist voor de streaming poort van Broadway 2T. 
In dit geval schakel deze functie in bij uw router instellingen. 

2.1.5 WAN streaming : upload snelheid
- In sommige gevallen zult u niet de maximale upload snelheid behalen zoals beloofd door uw provider.  Controleer svp uw echte upload snelheid. Als u probeert om te streamen met een bandbreedte hoger dan de werkelijke bandbreedte van uw upload snelheid,  kan het beeld beeldfouten bevatten of instabiel zijn. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Ondersteunde besturingssystemen

§	Microsoft Windows XP met Service Pack 3 of hoger (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Editie 2005 met Service Pack 3 of hoger (32bit)
§	Microsoft Windows Vista met Service Pack 2 of hoger
§	Microsoft Windows 7

Voor de installatie hebt u beheerderrechten nodig. Om met de applicaties te werken, dient u een "standaardgebruiker" (groep: hoofdgebruiker) te zijn of hogere rechten te bezitten.

Wij raden u aan de actuele Windows Service Packs te installeren.
Daarnaast dient ook de volgende Microsoft software op uw PC geïnstalleerd te zijn:
§ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 en
§ .NET Framework 3.5 Family Update for .NET versies 2.0 tot 3.5 (KB951847) x86
U kunt deze software hier downloaden: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Richtlijnen voor de bediening

Pas op: Sommige functies zijn niet in iedere softwarevariant beschikbaar. Deze functies worden aangeduid met (*)

Microsoft Windows Media Center

§	Er staat een extra MS WMC driver-installatie op de CD in de map <Windows Media Center>. Met deze driver kunt u de hardware binnen WMC gebruiken zonder de TVCenter software.

§	Een WMC-gecertificeerde DVD-decoder is vereist om de TV-functionaliteit in WMC te gebruiken.

Configureerbare videorenderer

U kunt de preview configureren en aanpassen door te kiezen uit verschillende video modes van het video renderer dropdown-menu. Om de videomode in te stellen opent u de  TVCenter-Instellingen en kiest u uit de navigatiebalk  TV watching > Advanced settings - Video output > Video renderer.

Signal booster (geintegreerde versterker)*

§ De Signal Booster verbetert de ontvangst van zwakke signalen, bijv. bij gebruik van een draagbare antenne.
§ Bij sterke signalen van bijv. een versterkte dakantenne, dient de Signal Booster te worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de tuner overstuurd.

Standaard video parameter – betreffende de volgende hardware: 100i, 110i, 300i, 310i

De standaard waarde voor contrast en verzadiging is “75” (en niet “50”, zoals voor de andere parameter)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Bekende beperkingen

§	Als u een USB-apparaat loskoppelt, raden wij u aan ten minste 10 seconden te wachten voordat u het opnieuw aansluit, anders wordt de hardware wellicht niet correct herkend.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Wijzigingen

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	PCTV 76e toegevoegd
	§	verbeterde H.264 decoder stabiliteit

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	Broadway 2T toegevoegd
	§	verbeterde H.264 decoder stabiliteit
	§	DVB-C ondersteuning voor: Zweden, Denemarken en Spanje toegevoegd

§	6.3.2 à 6.4.0
	§	DistanTV mobile 2 toegevoegd
§	Internal EPG Viewer toegevoegd
§	expand hardware support
	§	Parental Control toegevoegd (alleen voor USA)
	§	Closed caption toegevoegd (alleen voor USA)
§	TitanTV support toegevoegd (alleen voor USA)
§	hardware ondersteuning uitgebreid
	§	geoptimaliseerde H.264 decoder met DXVA ondersteuning

§	6.3.1 à 6.3.2.
§	hardware ondersteuning uitgebreid

§	6.3.0 à 6.3.1.
§	hardware ondersteuning uitgebreid

§	6.2.0 à 6.3.0.
§	hardware ondersteuning uitgebreid
§	DistanTV mobile uitgebreid: iPhone® / iPod touch®  TV streaming
	§	DVB-S / DVB-S2 ondersteuning toegevoegd
§	scheduler uitgebreid: herhaling toegevoegd
	§	H.264 decoder geoptimaliseerd
§	separate stuurprogramma installatie toegevoegd

§	6.1.0 à 6.2.0.
§	support voor verdere hardware toegevoegd
§	fm radio  toegevoegd
§	analoge TV ondersteuning toegevoegd
§	configureerbare video renderer toegevoegd
§	multi tuner ondersteuning toegevoegd
§	Dolby Digital+ (E-AC3) ondersteuning toegevoegd
§	afstandsbediening ondersteuning toegevoegd

§	6.0.0 à 6.1.0
§	hardware ondersteuning uitgebreid
§	radio toegevoegd
§	DistanTV toegevoegd
§	Kanaal instellingen toegevoegd
§	Kanaal zoektijd verbeterd
§	Taal ondersteuning uitgebreid

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 PCTV Systems Support

Nieuwe versies van de PCTV Systems TVCenter software worden op de website van PCTV Systems ter beschikking gesteld:

http://www.pctvsystems.com/

Wanneer u contact met PCTV Systems Support wilt opnemen, houd dan de volgende informatie binnen handbereik:

  1.  Product:
  2.  Serienummer:
  3.  Softwareversie:
  4.  Besturingssysteemversie:
  5.  Moederbord:
  6.  CPU: 	
  7.  RAM: 
  8.  Type defect:
  9.  Korte beschrijving van het defect:
10.  Informatie over het herhalen van het defect:	PCTV Systems TVCenter
Op het hoesje van de CD of in de instellingen van het tv-apparaat.
6.4.9
bijv. Windows 7 met de desbetreffende Service Pack-versie
Naam, chipset, BIOS-versie
Type en snelheid (bijvoorbeeld Pentium 4 / 2,4 GHz)
Grootte van het hoofdgeheugen (bijvoorbeeld 512 MB).
Crash, problemen met videokwaliteit, installatieproblemen etc.

Neem contact op met PCTV Systems Support op de manier die wordt beschreven op de Support-informatiepagina bij uw product.      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Aanvullende Licentie informatie

PCTV Systems TVCenter Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 door PCTV Systems. Alle rechten voorbehouden.

Onderdelen van de TVCenter software gebruiken de: 

§     ffmpeg – onder de voorwaarden van de GNU General Public Licentie V2.
       Voor verdere informatie raadpleeg svp: http://ffmpeg.org/index.html

§ md5.js - Copyright (c) 1996 Henri Torgemane 

Onderdelen van Broadway 2T gebruiken de: 

§ libdvbpsi - onder de voorwaarden van de GNU General Public Licentie V2
Voor verdere informatie betreffende libdvbpsi raadpleeg svp: www.videolan.org

§ libiconv - onder de voorwaarden van de GNU Library General Public Licentie V2
Voor verdere informatie betreffende libiconv raadpleeg svp: www.gnu.org/software/libiconv/

§ libhdhomerun - onder de voorwaarden van de GNU Lesser General Public Licentie V3
Voor verdere informatie betreffende libhdhomerun raadpleeg svp:  www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
Voor verdere informatie betreffende goahead raadpleeg svp:  www.goahead.com

Voor verdere informatie betreffende de GNU Licentie raadpleeg de juridische informatie-sectie van het help- of handleiding bestand.