PCTV Systems TVCenter

Plik README dla programu w wersji 6.4.9                 2014-10-31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten plik zawiera ważne informacje dotyczące używania oprogramowania PCTV Systems TVCenter. W razie wystąpienia problemów z oprogramowaniem należy przeczytać instrukcję obsługi oraz zapoznać się z treścią tego pliku lub FAQ na stronie internetowej systemów PCTV .

Spis treści:

1.00 Ważne porady
1.1 DistanTV mobile
1.2 TVCenter long start delay
2.00 Obsługiwany sprzęt
   2.1 Broadway 2T
3.00 Obsługiwane systemy operacyjne
4.00 Porady dotyczące działania
5.00 Znane ograniczenia
6.00  Zmiany
7.00  Pomoc techniczna PCTV Systems
8.00  Dodatkowa informacja o licencji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Ważne porady

1.1 DistanTV mobile

1.1.1 Supported operating systems on client devices
DistanTV mobile supports TV streaming to both Windows and Macintosh systems. Following the list of supported operating systems:
§	Microsoft Windows XP - with Service Pack 3 or higher (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 - with Service Pack 3 or higher (32bit)
§	Microsoft Windows Vista - with Service Pack 2 or higher 
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) - with installed Adobe Flash Player
§	MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 Operation tips for users outside the USA
Please make sure you only select SD (standard definition) TV channels when using DistanTV mobile (live TV streaming). Example: Instead of selecting the channel “Arte HD”, you should select the corresponding channel in SD (“Arte”). Don’t worry, there is no negative impact on the picture and sound quality you get on your streaming client device (e.g. iPad) when selecting an SDTV instead of an HDTV channel.

1.1.3 Known limitations
Distorted DistanTV mobile user interface during local network streaming with Internet Explorer 8
If you are using DistanTV mobile in your local network with Internet Explorer 8 on a Windows XP system, the DistanTV mobile UI may look distorted (showing wrong colors and missing text). The root cause of this issue is a malfunction of Internet Explorer 8 (IE8) in “Local intranet” mode. 
To solve this problem, the automatic detection of the Intranet has to be disabled. To do so follow these steps:
- from the IE8 command bar, select Tools > Internet Options > Security
- select Local intranet 
- click on the Sites-button
- disable all check boxes for automatic intranet detection. 
Alternatively, you can connect to the server PC by typing in the address-field of the browser its IP address instead of the server name. Here you can find the IP-address of the server: TVCenter Settings > DistanTV mobile > Summary > Local Access. 

1.2 TVCenter long start delay 
The long start delay can be caused by certificate verification of .Net framework without a valid internet connection.
Workaround: 
uncheck the option Check for publisher's certificate revocation in the MS Internet Explorer. 
To do so follow these steps:
- open Internet Explorer 
- form the menu bar select Tools > Internet Options > Advanced 
- scroll in the list to Security 
- uncheck the option Check for publisher's certificate revocation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Obsługiwany sprzęt

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

2.1 Broadway 2T

2.1.1 Windows MediaCenter support
- It is recommened to use a LAN or a fast WLAN connection (801.11n ).
- Use one Tuner only.

2.1.2 SSID
- It is recommened not do disable or hide the SSID of your WLAN.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 

2.1.4 WAN streaming: advanced router configuration
- Some routers require to enable port triggering for the streaming port of Broadway 2T. 
In this case please enable this feature in your router settings.  

2.1.5 WAN streaming : upload speed
- In most cases you will not reach the theoretic upload performance as promised by your provider. Please check your real upload speed. If you try to stream with a bandwidth higher than your real upload speed, the appliaction can be jerky and/or instable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Obsługiwane systemy operacyjne

§	Microsoft Windows XP z Service Pack 3 lub nowszym (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 z Service Pack 3 lub nowszym (32bit)
§	Microsoft Windows Vista z Service Pack 3 lub nowszym (32bit)
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8

Do przeprowadzenia instalacji wymagane są uprawnienia administratora. Do używania aplikacji wystarczą uprawnienia zwykłego użytkownika (należącego do grupy Użytkownicy) lub wyższe.
Zalecane jest zainstalowanie na komputerze wszystkich bieżących dodatków service pack systemu Windows.

Poza tym, zgodnie z Microsoft następujące oprogramowanie powinno być zainstalowane na komputerze:
§ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 oraz 
§ .NET Framework 3.5 Family Update dla .NET w wersji 2.0 poprzez 3.5 (KB951847) x86'
Możesz pobrać oprogramowanie pod adresem: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Porady dotyczące działania

Uwaga: Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich produktach. Są one oznaczone znakiem gwiazdki (*)

Microsoft Windows Media Center

§ Dodatkowe pliki instalacyjne sterownika MS WMC znajdują się na dysku CD w folderze <Windows Media Center>. Dzięki temu będzie można używać sprzętu pracującego pod kontrolą systemu WMC bez oprogramowania TVCenter.

§ Do używania funkcji TV w systemie WMC wymagany jest certyfikowany dekoder DVD dla systemu WMC.

Konfigurowalne Video Renderer

Możesz skonfigurować i dostosować podgląd poprzez wybór różnych trybów wideo z rozwijanej listy menu Video Renderer .
Aby ustawić tryb wideo proszę otworzyć aplikację TVCenter-Ustawienia i z menu wybrać Oglądaj TV > Ustawienia zaawansowane - Wyjście video > Video Renderer.

Sygnał Booster (zintegrowany amplifikator)*

§ Sygnał Booster poprawia i wzmacnia odbiór słabszych sygnałów, na przykład podczas korzystania z anteny przenośnej.

§ Gdy mamy do czynienia z silnym sygnałem z np. ze wzmacniacza anteny dachowej, Sygnał Booster powinien być wyłączony w celu uniknięcia możliwości przegrzania tunera.

Brak parametrów obrazu - dotyczy następującego sprzętu: 100i, 110i, 300i, 310i

Wartość domyślna dla kontrastu i nasycenia "75" (a nie "50", podobnie jak dla innych wartości).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Znane ograniczenia

§	Przy odłączaniu urządzenia USB, zalecamy odczekanie co najmniej 10 sekund przed ponownym jego podłączeniem; w przeciwnym razie, sprzęt może nie zostać prawidłowo rozpoznany.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Zmiany

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	add 76e
	§	improve H.264 decoder stability

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	add Broadway 2T
	§	improve H.264 decoder stability
	§	add DVB-C support for: Sweden, Denmark and Spain

§	6.3.2 à 6.4.0
	§	add DistanTV mobile 2
	§	add Internal EPG Viewer
	§	add TitanTV support (US only)
	§	add Parental Control (US only)
	§	add Closed caption (US only)
	§	Converter: reworked	
	§	optimized H.264 decoder with DXVA support
	§	rozbudowane wspomaganie (support) sprzętu

§	6.3.1 à 6.3.2.
	§	rozbudowane wspomaganie (support) sprzętu

§	6.3.0 à 6.3.1.
	§	rozbudowane wspomaganie (support) sprzętu

§	6.2.0 à 6.3.0.
	§	rozbudowane wspomaganie (support) sprzętu
§	dodano DisanTV mobile: streaming sygnału TV do iPhone
	§	dodane wspomaganie DVB-S / DVB-S2 
§	rozwinięty scheduler: dodane cofanie
	§	zoptymalizowany dekoder H.264  
§	dodany oddzielny sterownik instalacji

§	6.1.0 à 6.2.0.
	§	rozbudowane wspomaganie (support) sprzętu 	
	§	dodane radio FM
	§	dodane wspomaganie (support) analogowej TV
§	dodany konfigurowalny Video Renderer
§	dodane wspomaganie (support) multi tunera
§	dodane wspomaganie (support) Dolby Digital+ (E-AC3)
§	dodane wspomaganie (support) pilota zdalnego sterowania

§	6.0.0 à 6.1.0.
	§	dodane radio
	§	dodana DistanTV
	§	dodana funkcja edycji  kanału
	§	poprawa czasu skanowania kanału
	§	rozbudowane wspomaganie języka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Pomoc techniczna PCTV Systems

Nowa wersja oprogramowania PCTV Systems TVCenter software jest dostępna na stronie internetowej PCTV Systems:

http://www.pctvsystems.com/

Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy PCTV Systems  należy przygotować następujące informacje:

  1.  Product:
  2.  Serial number:

  3.  Wersja oprogramowania:
  4.  Wersja systemu operacyjnego:
  5.  Płyta główna:
  6.  Procesor: 	
  7.  RAM: 
  8.  Typ błędu:
  9.  Krótki opis błędu:
10.  Informacje o sposobie odtworzenia błędu:	PCTV Systems TVCenter
Znajduje się na opakowaniu dysku CD z oprogramowaniem  lub w aplikacji TV.
6.4.9 
np. Windows 7 zawierająca wersję Service Pack
Nazwa, mikroukład, wersja systemu BIOS
Typ i częstotliwość taktowania (np. Pentium 4, 2,4 GHz)
Rozmiar pamięci głównej (np. 512 MB).
Awaria, problemy z jakością obrazu, problemy instalacyjne itp.

Do produktu dołączony jest opis, jak skontaktować się z pomocą techniczną firmy PCTV Systems, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Dodadtkowa informacja o licencji

PCTV Systems TVCenter Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 by PCTV Systems S.a r.l. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Część oprogramowania TVCenter wykorzystuje:

§	ffmpeg - zgodnie z warunkami licencji GNU Lesser General Public License.
                Więcej szczegółów można znaleźć na: http://ffmpeg.org/index.html
§ md5.js - Copyright (c) 1996 Henri Torgemane 

Parts of Broadway 2T use: 

§ libdvbpsi - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libdvbpsi visit: http://www.videolan.org

§ libiconv - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libiconv visit: http:// "http://www.gnu.org/software/libiconv/" www.gnu.org/software/libiconv/  

§ libhdhomerun - under the terms of the GNU Lesser General Public License V3
For further details regarding libhdhomerun visit: http:// "http://www.silicondust.com" www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
For further details regarding goahead visit: http:// "http://www.goahead.com" www.goahead.com

For further details please refer to the Legal Information-section of the help or manual file.