PCTV Systems TVCenter

Fişier READ ME pentru versiunea de program 6.4.9       	2014-10-31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acest fişier conţine informaţii importante despre utilizarea aplicaţiei PCTV Systems TVCenter. Dacă aveţi probleme cu software-ul, citiţi manualul, acest fişier şi secţiunea FAQ de pe site-ul web PCTV Systems.

Cuprins:

1.00 Sfaturi importante
1.1 DistanTV mobile
1.2 TVCenter porneşte cu întârziere
2.00 Hardware acceptat
   2.1 Broadway 2T
3.00 Sisteme de operare acceptate
4.00 Sfaturi de operare
5.00 Limite cunoscute
6.00 Schimbări
7.00 Asistenţă PCTV Systems
8.00 Alte Licente - informaţii adiţionale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0	Sfaturi importante

1.1 DistanTV mobile

1.1.1 Sisteme de operare acceptate care rulează pe calculatoarele client
DistanTV mobile poate transmite conţinutul TV atât către calculatoare (pe care rulează Windows) cât şi către sisteme Macintosh. Sistemele de operare acceptate sunt listate mai jos:
§	Microsoft Windows XP - cu Service Pack 3 sau mai recent (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 - cu Service Pack 3 sau mai recent (32bit)
§	Microsoft Windows Vista - cu Service Pack 2 sau mai recent
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) - cu Adobe Flash Player instalat
§	MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 Sfaturi de operare pentru utilizatori (exceptînd SUA)
Când folosiţi DistanTV mobile (live TV streaming) vă rugăm sa selectaţi doar canalele TV cu definiţie standard (SD). 
Exemplu: în loc să selectaţi canalul “Arte HD”, selectaţi canalul corespunzător postului “Arte”, ce rulează in SD. Nu vă faceţi griji deoarece această alegere (SD) nu are un impact negativ asupra calităţii imaginii şi a sunetului redate de dispozitivele client (de ex. un iPad).

1.1.3 Limitări cunoscute
Când transferul de date se face în reţeaua locală, interfaţa paginii DistanTV mobile, afişată în Internet Explorer 8, este distorsionată
Dacă folosiţi DistanTV mobile într-o reţea locală, pe un sistem cu Windows XP şi Internet Explorer 8, interfaţa DistanTV mobile poate fi afişată distorsionat (alte culori şi text lipsă). Cauza principală a acestei funcţionări defectuoase se datorează modului de lucru “Intranet local” a Internet Explorer 8 (IE8).
Pentru a rezolva această problemă, detectarea automată a Intranet-ului trebuie să fie dezactivată. Pentru aceasta, faceţi paşii următori:
 - din bara de comenzi a IE8 selectaţi Instrumente > Opţiuni Internet > Securitate (Tools > Internet Options > Security)
 - selectaţi Intranet local (Local Intranet)
 - apăsaţi pe butonul Siteuri (Sites)
 - deselectaţi toate căsuţele pentru detectarea automată a intranet-ului.
Alternativ, vă puteţi conecta la server tastănd în câmpul adresă al browser-ului direct adresa IP în loc de numele server-ului. Aici puteţi găsi adresa IP a serverului: TVCenter Setări > DistanTV mobile > Rezumat > Acces Local. 

1.2 TVCenter porneşte cu întârziere
Pornirea întârziată poate fi cauzată de verificarea certificatelor .Net framework fără o conexiune activă la internet.
Ce trebuie făcut:
Dezactivaţi opţiunea Revocaţi verificarea certificatelor (Check for publisher's certificate revocation) din MS Internet Explorer.
Pentru aceasta faceţi următorii paşi:
- deschideţi Internet Explorer
- din bara de meniu selectaţi  Instrumente > Opţiuni Internet > Avansat (Tools > Internet Options > Advanced) 
- avansaţi in listă până la Securitate (Security)
- dezactivaţi opţiunea Revocaţi verificarea certificatelor (Check for publisher's certificate revocation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Hardware acceptat

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

2.1 Broadway 2T

2.1.1 Windows MediaCenter support
- It is recommened to use a LAN or a fast WLAN connection (801.11n ).
- Use one Tuner only.

2.1.2 SSID
- It is recommened not do disable or hide the SSID of your WLAN.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 

2.1.4 WAN streaming: advanced router configuration
- Some routers require to enable port triggering for the streaming port of Broadway 2T. 
In this case please enable this feature in your router settings.  

2.1.5 WAN streaming : upload speed
- In most cases you will not reach the theoretic upload performance as promised by your provider. Please check your real upload speed. If you try to stream with a bandwidth higher than your real upload speed, the appliaction can be jerky and/or instable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Sisteme de operare acceptate

§	Microsoft Windows XP cu Service Pack 3 sau o versiune mai recentă (pe 32bit)
§ Microsoft Windows Media Center Edition 2005 cu Service Pack 3 sau o versiune mai recentă (pe 32bit)
§ Microsoft Windows Vista cu Service Pack 2 sau o versiune mai recentă
§ Microsoft Windows 7
§ Microsoft Windows 8

Instalarea solicită drepturi de administrator. Pentru a utiliza aplicaţia, este suficient "utilizatorul standard" (grup: utilizatori principali) sau utilizator cu drepturi superiore.

Este recomandabil să fie instalate toate pachetele Service Pack pentru Windows.
Adiţional trebuie instalat pe PC-ul dumneavoastră următorul software de la Microsoft : 
§ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 şi 
§ .NET Framework 3.5 Family Update for .NET versions 2.0 through 3.5 (KB951847) x86'
Versiunea in limba engleză a software-ul poate fi descarcată de la urmatoarea adresa: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Sfaturi de operare

Atenţie : Unele caracteristici nu sunt disponibile la toate produsele. Acestea sunt marcate cu asterisc (*)

Microsoft Windows Media Center

§ Veţi găsi un driver install suplimentar  MS WMC pe CD în directorul: <Windows Media Center>.  Acesta vă va permite să utilizaţi hardware-ul cu WMC fără aplicaţia TVCenter.

§ Funcţionalitatea TV în medii WMC solicită un decodor DVD certificat WMC.

Video renderer configurabil

Puteţi configura previzualizarea prin alegerea diferitelor moduri de vizualizare din meniul Video renderer.
Pentru a seta aceste moduri , deschideţi TVCenter – Setări, apoi selectaţi Vizualizare TV iar din secţiunea Setări avansate alegeţi Ieşire Video.

Signal Booster (amplificator intern de antenă)*

§ Opţiunea Signal Booster măreşte capacitatea antenei de a recepţiona semnale slabe, de exemplu atunci cand este folosită o antenă portabilă.
§ Cand dispozitivul recepţionează semnale puternice, de exemplu de la o antenă de acoperiş sau 
cameră, opţiunea Signal Booster trebuie oprită, evitînd astfel suprasolicitarea tuner-ului.

Valoarea standard a parametrilor video - pentru următoarele dispozitive PCTV: 100i, 110i, 300i, 310i

Valoarea standard pentru contrast şi saturaţie este "75", restul parametrilor având valoarea de "50".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Limitări cunoscute

§	Dacă deconectaţi un dispozitiv USB, vă recomandăm să aşteptaţi cel puţin 10 secunde înainte de a vă reconecta; altfel, hardware-ul s-ar putea să nu fie recunoscut corect.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Schimbări

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	add 76e
	§	improve H.264 decoder stability

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	add Broadway 2T
	§	improve H.264 decoder stability
	§	add DVB-C support for: Sweden, Denmark and Spain

§	6.3.2 à 6.4.0
	§	adăugat DistanTV mobile 2
§	adăugat EPG-Viewer intern
	§	adăugat Control Parental (doar pentru SUA)
	§	adăugat Closed caption - subtitrare pentru persoane cu dizabilităţi auditive (doar pentru SUA)
	§	adăugat suport TitanTV (doar pentru SUA)
	§	Convertor îmbunătăţit
§	decodor H.264 optimizat cu decodor DXVA 
§	compatibilitate hardware extinsă

§	6.3.1 à 6.3.2.
	§	compatibilitate hardware extinsă

§	6.3.0 à 6.3.1.
	§	compatibilitate hardware extinsă

§	6.2.0 à 6.3.0.
	§	compatibilitate hardware extinsă
	§	adăugat funcţia DistanTV mobile (TV pe iPhone)
	§	adăugat recepţie DVB-S / DVB-S2
§	programare înregistrărilor a fost îmbunătăţită prin adăugarea funcţiei "recurrence" (repetare)
	§	decodor H.264 optimizat  
§	adăugat instalare separată a driver-ului

§	6.1.0 à 6.2.0.
	§	compatibilitate extinsă hardware
	§	adăugat Radio  FM
§	adăugat recepţie TV analogic
§	adăugat Video Renderer configurabil
§	adăugat suport multituner
§	adăugat Dolby Digital+ (E-AC3)
§	adăugat suport telecomandă

§	6.0.0 à 6.1.0.
	§	compatibilitate extinsă hardware
	§	adăugat Radio  
	§	adăugat DistanTV
	§	adăugat funcţie de editare canale
	§	durata scanării de canale a fost redusă
§	numărul de limbi suportate de program a fost mărit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Asistenţă tehnică PCTV Systems

Noile versiuni ale software-ului PCTV Systems TVCenter sunt disponibile pe site-ul de Web PCTV Systems:

http://www.pctvystems.com

Când contactaţi serviciul asistenţă clienţi PCTV Systems, fiţi pregătit să furnizaţi următoarele informaţii:

  1.  Produs:
  2.  Număr serial:
  3.  Versiune software:
  4.  Versiuni ale sistemului de operare:
  5.  Placă de bază:
  6.  CPU (procesor): 	
  7.  RAM: 
  8.  Tip de problemă:

  9.  O scurtă descriere a problemei:
10.  Informaţii referitoare la modul în care se poate reproduce problema:	PCTV Systems TVCenter
Localizat pe coperta CD-ului sau în setările aplicaţiei TV.
6.4.9 
de exemplu: Windows 7 inclusiv versiunea Service Pack
Nume, chip set, versiune BIOS
Tip şi viteză (de exemplu, Pentium 4, 2,4 GHz)
Capacitatea memoriei principale (de exemplu, 512 MO).
Întrerupere subită, probleme legate de calitatea video, probleme la instalare etc.

Contactaţi serviciul asistenţă clienţi PCTV Systems aşa cum este descris în documentul Asistenţă Clienţi, care însoţeşte produsul.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Alte Licenţe - informaţii adiţionale

PCTV SystemsTVCenter Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 by PCTV Systems. Toate drepturile rezervate.

Unele componente ale aplicaţiei TVCenter folosesc: 

§ ffmpeg  (conform termenilor GNU Lesser General Public License)
Pentru informaţii adiţionale referitoare la ffmpeg vizitaţi: http://ffmpeg.org/index.html

§ md5.js - Copyright (c) 1996 Henri Torgemane 

Parts of Broadway 2T use: 

§ libdvbpsi - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libdvbpsi visit: http://www.videolan.org

§ libiconv - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libiconv visit: http:// "http://www.gnu.org/software/libiconv/" www.gnu.org/software/libiconv/  

§ libhdhomerun - under the terms of the GNU Lesser General Public License V3
For further details regarding libhdhomerun visit: http:// "http://www.silicondust.com" www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
For further details regarding goahead visit: http:// "http://www.goahead.com" www.goahead.com

For further details please refer to the Legal Information-section of the help or manual file.