PCTV Systems TVCenter

Файл READ ME для программы версии 6.4.9                 2014-10-31
------------------------------------------------------------------------------------------------------

В этом файле содержатся важные сведения об использовании программы PCTV Systems TVCenter.  Если у вас возникли проблемы при работе с программным обеспечением, обращайтесь к руководству пользователя, а также читайте этот файл.

Содержание

1.00  Важные советы
1.1 DistanTV mobile
1.2 TVCenter long start delay
2.00  Поддерживаемое оборудование
   2.1 Broadway 2T
3.00  Поддерживаемые операционные системы
4.00  Советы по работе
5.00  Известные ограничения
6.00  Изменения
7.00  Служба поддержки PCTV Systems
8.00  Дополнительная информация о лицензиях

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00  Важные советы

1.1 DistanTV mobile

1.1.1 Supported operating systems on client devices
DistanTV mobile supports TV streaming to both Windows and Macintosh systems. Following the list of supported operating systems:
§	Microsoft Windows XP - with Service Pack 3 or higher (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 - with Service Pack 3 or higher (32bit)
§	Microsoft Windows Vista - with Service Pack 2 or higher 
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) - with installed Adobe Flash Player
§	MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 Operation tips for users outside the USA
Please make sure you only select SD (standard definition) TV channels when using DistanTV mobile (live TV streaming). Example: Instead of selecting the channel “Arte HD”, you should select the corresponding channel in SD (“Arte”). Don’t worry, there is no negative impact on the picture and sound quality you get on your streaming client device (e.g. iPad) when selecting an SDTV instead of an HDTV channel.

1.1.3 Known limitations
Distorted DistanTV mobile user interface during local network streaming with Internet Explorer 8
If you are using DistanTV mobile in your local network with Internet Explorer 8 on a Windows XP system, the DistanTV mobile UI may look distorted (showing wrong colors and missing text). The root cause of this issue is a malfunction of Internet Explorer 8 (IE8) in “Local intranet” mode. 
To solve this problem, the automatic detection of the Intranet has to be disabled. To do so follow these steps:
- from the IE8 command bar, select Tools > Internet Options > Security
- select Local intranet 
- click on the Sites-button
- disable all check boxes for automatic intranet detection. 
Alternatively, you can connect to the server PC by typing in the address-field of the browser its IP address instead of the server name. Here you can find the IP-address of the server: TVCenter Settings > DistanTV mobile > Summary > Local Access. 

1.2 TVCenter long start delay 
The long start delay can be caused by certificate verification of .Net framework without a valid internet connection.
Workaround: 
uncheck the option Check for publisher's certificate revocation in the MS Internet Explorer. 
To do so follow these steps:
- open Internet Explorer 
- form the menu bar select Tools > Internet Options > Advanced 
- scroll in the list to Security 
- uncheck the option Check for publisher's certificate revocation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Поддерживаемое оборудование

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

2.1 Broadway 2T

2.1.1 Windows MediaCenter support
- It is recommened to use a LAN or a fast WLAN connection (801.11n ).
- Use one Tuner only.

2.1.2 SSID
- It is recommened not do disable or hide the SSID of your WLAN.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 

2.1.4 WAN streaming: advanced router configuration
- Some routers require to enable port triggering for the streaming port of Broadway 2T. 
In this case please enable this feature in your router settings.  

2.1.5 WAN streaming : upload speed
- In most cases you will not reach the theoretic upload performance as promised by your provider. Please check your real upload speed. If you try to stream with a bandwidth higher than your real upload speed, the appliaction can be jerky and/or instable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00  Поддерживаемые операционные системы

§	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздней версии. (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 с пакетом обновления 3 (SP3). 
§	Microsoft Windows Vista с пакетом обновления 2 (SP2)
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8

Для выполнения установки необходимо иметь права администратора. Для работы в приложениях необходимо быть «стандартным пользователем» (группа «основные пользователи») или иметь более широкие права.

Рекомендуется установить все текущие пакеты обновления Windows.

В дополнение к этому, следующее программное обеспечение Microsoft должно быть установлено на компьютере:
. NET Framework 3.5 Service Pack 1 или
. NET Framework 3.5 Family Update .NET версии от 2.0 до 3.5 (KB951847) x86  
Вы можете скачать программное обеспечение тут: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Советы по работе

Внимание! Некоторые функции доступны не во всех продуктах. Эти функции помечены звездочкой (*).

Microsoft Windows Media Center Edition 2005

§ На компакт-диске <Windows Media Center> вы найдете дополнительно установочный файл драйвера MS MCE2005. Указанный драйвер позволяет использовать аппратные средства, установленные в MCE, без программного обеспечения PCTV Systems TVCenter.

§ Для использования функциональных возможностей MCE2005, относящихся к ТВ, требуется MCE-сертифицированный DVD-декодер.

Конфигурация видео рендеринга 

Вы можете настроить и отрегулировать Preview, выбирая различные режимы видео из выпадающего визуализации видео-меню.
Чтобы установить режим видео откройте TVCenter-настройки приложений и в навигационной панели выберите TV watching > Advanced settings - Video output > Video renderer. 

Усилитель слабого сигнала (встроенный усилитель) *

Усилитель слабого сигнала улучшает прием слабых сигналов, например, когда вы пользуетесь портативной антенной.  
Если вы используете антенну с уселением (подъездная общаяя антенна, специализированные антенны с усилением и т.д.), вы должны отключить усилитель слабого сигнала чтобы избежать потенциальной перегрузки тюнера.

Видео параметры по умолчанию для устройств: 100i, 110i, 300i, 310i
Значение по умолчанию контрастность и насыщенность "75" (а не "50", как и для других тюнеров)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00  Известные ограничения

§	После отсоединения USB-устройства рекомендуется подождать по меньшей мере 10 секунд, прежде чем подсоединить его повторно. В противном случае устройство может быть не правильно обнаружено.
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Изменения

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	add PCTV 76e
	§	improve H.264 decoder stability

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	add Broadway 2T
	§	improve H.264 decoder stability
	§	add DVB-C support for: Sweden, Denmark and Spain

§	6.3.2 à 6.4.0
	§	add DistanTV mobile 2
	§	add Internal EPG Viewer
	§	add TitanTV support (US only)
	§	add Parental Control (US only)
	§	add Closed caption (US only)
	§	Converter: reworked	
	§	optimized H.264 decoder with DXVA support
	§	expand hardware support
	
§	6.3.1 à 6.3.2.
§	расширена поддержка устройств

§	6.3.0 à 6.3.1.
§	расширена поддержка устройств

§	6.2.0 à 6.3.0.
§	расширена поддержка устройств
§	добавлена функция Distan TV mobile для транслирования ТВ на iPhone® / iPod touch®  
	§	добавлена поддержка DVB-S / DVB-S2 устройств
§	расширение планировщика: добавлен повтор задач
	§	оптимизация H.264 декодера  
§	добавлена функция независимой установки драйверов 

§	6.1.0 à 6.2.0.
	§	расширена поддержка устройств	
	§	добавлено поддержка FM радио
§	добавлена поддержка аналогового ТВ
§	добавлена функция настройки рендеринга
§	добавлена поддержка нескольких ТВ тюнеров
§	добавлена поддержка Dolby Digital+ (E-AC3) 
§	добавлена функция удаленного управления

§	6.0.0 à 6.1.0.
	§	Расширена поддержка оборудования	
	§	Добавлено радио
	§	Добавлено DistanTV
	§	Добавлена функция редактирования каналов
	§	Улучшена функция сканирования каналов
	§	Расширена языковая поддержка

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Служба поддержки PCTV Systems

Новые версии программного обеспечения PCTV SystemsTVCenter можно получить на веб-узле PCTV Systems:

http://www.pctvsystems.com/

При обращении в службу поддержки PCTV Systems будьте готовы предоставить следующие сведения:

1.  Продукт:
2.  Серийный номер:

3.  Версия программного обеспечения:
4.  Версия операционной системы:
5.  Системная плата:
6.  Процессор: 	
7.  ОЗУ:
8.  Тип неполадки:
9.  Краткое описание неполадки:
10. Сведения о том, с помощью каких действий воспроизводится неполадка:	PCTV Systems TVCenter
Указан на упаковке компакт-диска или в настройках ТВ приложения.
6.4.9 
Версия Windows с указанием версии пакета обновления
Название, набор микросхем, версия BIOS
Тип и тактовая частота (например, Pentium 4, 2,4 ГГц
Объем основной памяти (например, 512 Мбайт).
Отказ, проблемы с качеством видео или установкой и т.д.

Процедура обращения в службу поддержки PCTV Systems приведена на странице сведений о технической поддержке, входящей в комплект поставки продукта.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Дополнительная информация о лицензиях 

PCTV Systems TVCenter Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 by PCTV Systems S.à r.l. Все права зарезервированы.

В программном обеспечении TVCenter используется:

§ ffmpeg - в соответствии с условиями GNU Lesser General Public License
Для более подробной информации обратитесь на сайт: http://ffmpeg.org/index.html

§ md5.js - Copyright (c) 1996 Henri Torgemane 

Parts of Broadway 2T use: 

§ libdvbpsi - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libdvbpsi visit: http://www.videolan.org

§ libiconv - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libiconv visit: http:// "http://www.gnu.org/software/libiconv/" www.gnu.org/software/libiconv/  

§ libhdhomerun - under the terms of the GNU Lesser General Public License V3
For further details regarding libhdhomerun visit: http:// "http://www.silicondust.com" www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
For further details regarding goahead visit: http:// "http://www.goahead.com" www.goahead.com

For further details please refer to the Legal Information-section of the help or manual file.