PCTV Systems TVCenter

Αρχείο READ ME για την έκδοση 6.4.9 του προγράμματος        2014-10-31 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αυτό το αρχείο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την χρήση του PCTV Systems TVCenter. Για προβλήματα με το λογισμικό, διαβάσετε το εγχειρίδιο όπως και αυτό το αρχείο ή το FAQ στο web site της PCTV Systems.

Περιεχόμενα:

1.00  Σημαντικές συμβουλές
1.1 DistanTV mobile
1.2 TVCenter long start delay
2.00  Υποστηριζόμενο υλικό
  2.1 Broadway 2T
3.00  Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
4.00  Συμβουλές λειτουργίας
5.00  Γνωστοί περιορισμοί
6.00  Αλλαγές 
7.00  Υποστήριξη PCTV Systems
8.00  Πρόσθετες Πληροφορίες Άδειας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Σημαντικές συμβουλές 

1.1 DistanTV mobile

1.1.1 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα σε συσκευές client 
Το DistanTV mobile υποστηρίζει ροές TV για συστήματα με Windows και Macintosh. Ακολουθεί η λίστα με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:
§	Microsoft Windows XP - με Service Pack 3 ή μεγαλύτερο higher (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 – με Service Pack 3 ή μεγαλύτερο higher (32bit)
§	Microsoft Windows Vista - με Service Pack 2 ή μεγαλύτερο
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) – με εγκατεστημένο το Adobe Flash Player
§   MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 Συμβουλές λειτουργίας για χρήστες εκτός ΗΠΑ
Παρακαλούμε, σιγουρευτείτε ότι επιλέγετε κανάλια TV μόνο με SD (standard definition) όταν χρησιμοποιείτε το DistanTV mobile (ζωντανή ροή TV). Παράδειγμα:  Αντί να επιλέξετε το κανάλι "Arte HD", θα πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο κανάλι σε SD ("Arte"). Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της εικόνας και του ήχου που λαμβάνετε στην συσκευή ροής πελάτη (client) (πχ., στο iPad) κατά την επιλογή SDTV καναλιού αντί του καναλιού HDTV.

1.1.3 Γνωστοί περιορισμοί
Παραμορφωμένο περιβάλλον εργασίας του DistanTV mobile κατά την διάρκεια ροής σε τοπικό δίκτυο με τον Internet Explorer 8
Αν χρησιμοποιείτε το DistanTV mobile στο τοπικό σας δίκτυο με Internet Explorer 8σ σύστημα με Windows XP, το περιβάλλον εργασίας του DistanTV mobile μπορεί να εμφανίζετε παραμορφωμένο (εμφάνιση λανθασμένων χρωμάτων και κειμένου που λείπει). Η αιτία που προκαλεί το πρόβλημα είναι η δυσλειτουργία του Internet Explorer 8 (IE8) σε λειτουργία “Τοπικό Intranet". 
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό του Intranet. Για να το κάνετε ακολουθείστε αυτά τα βήματα:
- από την μπάρα εντολών του IE8, επιλέξτε Tools (εργαλεία) > Internet Options (Επιλογές Internet) > Security (Ασφάλεια)
- επιλέξτε Tοπικό Intranet (Local intranet)
- πατήστε το κουμπί Sites (Τοποθεσίες)
- απενεργοποιήστε όλα τα πεδία επιλογής για τον αυτόματο εντοπισμό του τοπικού Intranet. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε στο PC-διακομιστή πληκτρολογώντας στην μπάρα διευθύνσεων την διεύθυνση IP που του αντιστοιχεί αντί για το όνομα του διακομιστή. Εδώ, μπορείτε να βρείτε την διεύθυνση-IP του διακομιστή: Ρυθμίσεις TVCenter > DistanTV mobile > Σύνοψη > Τοπική πρόσβαση. 

1.2 TVCenter μακρά καθυστέρηση εκκίνησης 
Η καθυστέρηση εκκίνησης μπορεί να προκληθεί από την επαλήθευση του πιστοποιητικού του .Net framework χωρίς να υπάρχει έγκυρη σύνδεση με το Internet.
Επίλυση προβλήματος:
απο-επιλέξτε την επιλογή Check for publisher's certificate revocation (έλεγχος για την ανάκληση πιστοποιητικών από την κατασκευάστρια εταιρεία.) στον MS Internet Explorer. 
Για να το κάνετε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
- ανοίξτε τον Internet Explorer 
- από την μπάρα μενού επιλέξτε Tool (εργαλεία) >  Internet Options (Επιλογές Internet) > Advanced (για προχωρημένους)
- εντοπίστε στην λίστα το Security (ασφάλεια)
- απο-επιλέξτε την επιλογή Check for publisher's certificate revocation (έλεγχος για την ανάκληση πιστοποιητικών από την κατασκευάστρια εταιρεία...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Υποστηριζόμενο υλικό

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Broadway 2T

2.1.1 Υποστήριξη Windows MediaCenter
-  Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε LAN ή μια γρήγορη WLAN σύνδεση (801.11n ).
-  Χρησιμοποιήστε μόνο έναν Δέκτη.

2.1.2 SSID
- Προτείνεται να μην απενεργοποιήσετε ή αποκρύψετε το SSID του WLAN.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 

2.1.4 Ροή WAN: προχωρημένες ρυθμίσεις δρομολογητή
- Μερικοί δρομολογητές απαιτούν την ενεργοποίηση του port triggering στην αντίστοιχη θύρα για την ροή του Broadway 2T.  Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιήστε αυτήν την δυνατότητα στις ρυθμίσεις του δρομολογητή σας. 

2.1.5 Ροή WAN: ταχύτητα ανεβάσματος 
- Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα φτάσετε το θεωρητικό όριο ανεβάσματος που σας υπόσχεται ο πάροχος σας. Παρακαλούμε, ελέγξτε την ταχύτητα ανεβάσματος. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ροές με μεγαλύτερο εύρος ζώνης από την πραγματική σας ταχύτητα ανεβάσματος, η εφαρμογή θα είναι ασταθής ή διακοπτόμενη.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

§	Microsoft Windows XP με Service Pack 3 ή ανώτερο (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 με το Service Pack 3 ή μεγαλύτερο (32bit)
§	Microsoft Windows Vista με το Service Pack 2 ή μεγαλύτερο
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8

Η εγκατάσταση απαιτεί διαχειριστικά δικαιώματα. 
Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές, θα πρέπει να είσαστε "standard user" (ομάδα: main users) ή να έχετε υψηλότερα δικαιώματα.

Προτείνεται να είναι εγκατεστημένα όλα τα τρέχοντα πακέτα ενημερώσεων των Windows (Service Packs).
Επιπρόσθετα σε αυτό, τα παρακάτω λογισμικά της Microsoft θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στο PC σας:
§ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 και 
§ .NET Framework 3.5 Family Update for .NET versions 2.0 έως και 3.5 (KB951847) x86'
Μπορείτε  να κατεβάσετε το πρόγραμμα από: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Συμβουλές λειτουργίας 

Προσοχή: Μερικές δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα προϊόντα. Αυτά, είναι σημειωμένα με αστερίσκο (*)

Microsoft Windows Media Center

§ ˜± ²Áµ¯Äµ Ä¿½ µÀ¹À»¿½ ¿´·³Ì µ³º±Ä¬ÃÄ±Ã·Â MS WMC στο CD και στον ακόλουθο φάκελο: <Windows Media Center>. Αυτός ο οδηγός σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το υλικό που βρίσκεται μέσα στο WMC χωρίς το λογισμικό του TVCenter.

•	Η λειτουργικότητα της TV στα περιβάλλοντα WMC απαιτεί πιστοποιημένο αποκωδικοποιητή DVD.

Ρυθμιζόμενη απόδοση βίντεο (video renderer)

Μπορείτε  να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε την προεπισκόπηση επιλέγοντας διαφορετικές λειτουργίες βίντεο από το αναδυόμενο μενού Video Renderer. 
Για να ορίσετε την λειτουργία του βίντεο, ανοίξτε την εφαρμογή TVCenter-Ρυθμίσεις και από την μπάρα πλοήγησης επιλέξτε TV watching (Παρακολούθηση TV) > Advanced settings (Προχωρημένες ρυθμίσεις) - Video output (Εξαγωγή βίντεο) > Video renderer (Απόδοση βίντεο).

Ενίσχυση Σήματος (ενσωματωμένος ενισχυτής)*

§ — µ½¯ÃÇÅÃ· Ã®¼±Ä¿Â ²µ»Ä¹Î½µ¹ Ä·½ »®È· ÄÉ½ ±´Í½±¼É½ Ã·¼¬ÄÉ½, ³¹± À±Á¬´µ¹³¼± ÌÄ±½ ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹µ¯Äµ ¼¹± Æ¿Á·Ä® ºµÁ±¯±. 
§  Με ισχυρά σήματα, πχ., από μια ενισχυμένη κεραία στην ταράτσα, ο Ενισχυτής Σήματος, θα πρέπει να απενεργοποιείται για την αποφυγή πιθανής υπεροδήγησης από τον δέκτη. 

Προεπιλεγμένες παράμετροι βίντεο – σχετικά με το ακόλουθο υλικό: 100i, 110i, 300i, 310i

Η προεπιλεγμένη τιμή για την αντίθεση και τον κορεσμό είναι "75" (και όχι "50", όπως για τις άλλες παραμέτρους).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Γνωστοί περιορισμοί 

§	Αν αποσυνδέσετε μια συσκευή USB, σας προτείνουμε να περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν ξανασυνδεθείτε- διαφορετικά, το υλικό μπορεί να μην αναγνωρίζεται σωστά. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Αλλαγές

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	προσθήκη PCTV 76e
	§	βελτίωση σταθερότητας αποκ/ποιητή H.264

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	προσθήκη Broadway 2T
	§	βελτίωση σταθερότητας αποκ/ποιητή H.264
	§	προσθήκη υποστήριξης DVB-C για: Σουηδία, Δανία και Ισπανία

§	6.3.2 à 6.4.0
	§	προσθήκη DistanTV mobile 2
	§	προσθήκη Internal EPG Viewer
	§	προσθήκη TitanTV support (US only)
	§	προσθήκη Parental Control (US only)
	§	προσθήκη Closed caption (US only)
	§	Μετατροπέας: τροποποιήθηκε	
	§	βελτιστοποίηση H.264 decoder με υποστήριξη DXVA
	§	επέκταση υποστήριξης υλικού

§	6.3.1 à 6.3.2
	§	επέκταση υποστήριξης υλικού

§	6.3.0 à 6.3.1
	§	επέκταση υποστήριξης υλικού

§	6.2.0 à 6.3.0.
	§	επέκταση υποστήριξης υλικού
	§	προσθήκη DistanTV mobile: iPhone® / iPod touch®  TV streaming  
	§	προσθήκη υποστήριξης DVB-S / DVB-S2
§	επέκταση χρονοπρογραμματισμού: προσθήκη επανάληψης
	§	βελτιστοποιήθηκε ο αποκωδικοποιητής H.264
§	προσθήκη ξεχωριστής εγκατάστασης οδηγού

§	6.1.0 à 6.2.0.
	§	επέκταση υποστήριξης υλικού	
	§	προσθήκη fm radio
§	προσθήκη υποστήριξης αναλογικής TV
§	προσθήκη παραμετροποίησης του video renderer
§	προσθήκη υποστήριξης πολλαπλών δεκτών 
§	προσθήκη υποστήριξης Dolby Digital+ (E-AC3)
§	προσθήκη υποστήριξης τηλεχειριστηρίου

§	6.0.0 à 6.1.0.
	§	επέκταση υποστήριξης υλικού	
	§	προσθήκη ραδιοφώνου
	§	προσθήκη DistanTV
	§	προσθήκη λειτουργίας επεξεργασίας καναλιού
	§	βελτίωση διάρκειας σάρωσης καναλιών
	§	επέκταση υποστηριζόμενων γλωσσών

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Υποστήριξη PCTV Systems

Νέες εκδόσεις του λογισμικού PCTV SystemsTVCenter είναι διαθέσιμες στο Web site της PCTV Systems:

http://www.pctvsystems.com/

Παρακαλούμε, να έχετε πρόχειρες τις ακόλουθες πληροφορίες όταν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της PCTV Systems:

  1.  Προϊόν:
  2.  Σειριακός αριθμός:
  3.  Έκδοση λογισμικoύ:
  4.  'Εκδοση λειτουργικού συστήματος:
  5.  Mητρική πλακέτα:
  6.  CPU: 	
  7.  Mνήμη RAM: 
  8.  Tύπος προβλήματος:
  
9.  Σύντομη περιγραφή του προβλήματος:
10.  Πληροφορίες για το πως θα αναπαραχθεί το πρόβλημα:	PCTV Systems TVCenter
Yπάρχει στο εξώφυλλο του CD ή στις ρυθμίσεις της εφαρμογής TV.
6.4.9
πχ., Windows 7 και την έκδοση του the Service Pack
Ονομασία, chip set, έκδοση BIOS
Τύπος και ταχύτητα (πχ., Pentium 4, 2.4 GHz)
Μέγεθος κεντρικής μνήμης (πχ., 512 MB).
Πτώση, προβλήματα ποιότητας βίντεο, προβλήματα εγκατάστασης, κλπ..

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της PCTV Systems όπως περιγράφεται στο φύλλο πληροφοριών υποστήριξης που συμπεριλαμβάνεται στο προϊόν σας. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Πρόσθετες πληροφορίας άδειας 

PCTV Systems TVCenter Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 by PCTV Systems S.à r.l. 
All Rights Reserved.

Τμήματα του λογισμικού TVCenter χρησιμοποιούν: 

§ ffmpeg – υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License V2
Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το ffmpeg επισκεφθείτε το: http://ffmpeg.org/index.html

§ md5.js - Copyright (c) 1996 Henri Torgemane 

Τμήματα του Broadway 2T χρησιμοποιούν: 

§ libdvbpsi – υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License V2
Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το libdvbpsi επισκεφθείτε: www.videolan.org

§ libiconv - υπό τους όρους της άδειας GNU Library General Public License V2
Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το libiconv επισκεφθείτε: www.gnu.org/software/libiconv/

§ libhdhomerun - υπό τους όρους της άδειας GNU Lesser General Public License V3
Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το libhdhomerun επισκεφθείτε: www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το goahead επισκεφθείτε: www.goahead.com

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ενότητα με τις Νομικές Πληροφορίες του αρχείου βοήθειας.