PCTV Systems TVCenter

Fichier « LISEZ- MOI » pour TVCenter version 6.4.9            2014-10-31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce fichier contient des informations importantes concernant l’utilisation du PCTV Systems TVCenter. En cas de problèmes avec le logiciel, veuillez consulter ce fichier, le manuel ou la Foire Aux Questions sur le site Web de PCTV Systems.

Sommaire

1.00  Remarques importantes
1.1	DistanTV mobile
1.2	TVCenter démarrage lent
2.00  Matériel supporté
           2.1   Broadway 2T
3.00  Systèmes d’exploitation supportés
4.00  Remarques relatives à l’utilisation
5.00  Restrictions connues
6.00  Nouveautés
7.00  Assistance technique PCTV Systems
8.00  Licence – Information additionnel 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0	Remarques importantes

1.1	DistanTV mobile

1.1.1 Systèmes d'exploitation pris en charge sur les PC clients
DistanTV mobile supporte le streaming à la fois sur Windows et Macintosh :
§	Microsoft Windows XP – Service Pack 3 ou plus (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 – Service Pack 3 ou plus (32bit)
§	Microsoft Windows Vista – Service Pack 2 ou plus 
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) – avec Adobe Flash Player
  §	MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 Conseils d'utilisation pour les utilisateurs en dehors des États-Unis
Assurez-vous de ne sélectionner que les chaînes SD (définition standard) de télévision lors de l'utilisation DistanTV mobile (télévision en direct streaming). Exemple: Au lieu de sélectionner le canal "Arte HD", vous devez sélectionner le canal correspondant au format SD («Arte»). Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'impact négatif sur la qualité d'image et vous obtenez sur votre streaming du dispositif client (par exemple iPAD) le choix d'un SDTV au lieu d'une chaîne HDTV.

1.1.3 Limitation connues
L’interface utilisateur DistanTV mobile peut être déformée pendant le streaming en réseau local avec Internet Explorer 8. Si vous utilisez DistanTV mobile dans votre réseau local avec Internet Explorer 8 sur un système Windows XP, l'interface utilisateur DistanTV mobiles peut sembler déformée (montrant de mauvaises couleurs et du texte manquant). La cause profonde de ce problème est un défaut de fonctionnement d'Internet Explorer 8 (IE8) en  mode "Intranet local".
Pour résoudre ce problème, la détection automatique de l'intranet doit être désactivée. Pour ce faire procédez comme suit:
1	à partir de la barre de commandes IE8, sélectionnez Outils> Options Internet> Sécurité
2	sélectionnez Intranet local
3	cliquez sur le bouton Sites
4	désactiver toutes les cases à cocher pour la détection automatique de l'intranet.
Alternativement, vous pouvez vous connecter à l'ordinateur serveur en tapant dans le champ adresse du navigateur son adresse IP au lieu du nom du serveur. Ici vous pouvez trouver l'adresse IP du serveur: TVCenter Paramètres> DistanTV mobile> Sommaire> Accès locale.

1.2 TVCenter démarrage lent 
Le démarrage lent peut-être causé par la vérification du certificat du .NET Framework sans une connexion Internet valide.
Solutions: 
Décochez l'option « Vérifier la révocation du certificat d'éditeur » dans le MS Internet Explorer. 
Pour ce faire procédez comme suit:
- Ouvrez Internet Explorer 
- Dans la barre de menu, sélectionnez Outils> Options Internet> Avancé
- Faites défiler la liste pour la sécurité
- Décochez l'option Vérifier la révocation du certificat d'éditeur

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Matériel supporté

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

2.1 Broadway 2T

2.1.1 Windows MediaCenter support
- It is recommened to use a LAN or a fast WLAN connection (801.11n ).
- Use one Tuner only.

2.1.2 SSID
- It is recommened not do disable or hide the SSID of your WLAN.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 

2.1.4 WAN streaming: advanced router configuration
- Some routers require to enable port triggering for the streaming port of Broadway 2T. 
In this case please enable this feature in your router settings.  

2.1.5 WAN streaming : upload speed
- In most cases you will not reach the theoretic upload performance as promised by your provider. Please check your real upload speed. If you try to stream with a bandwidth higher than your real upload speed, the appliaction can be jerky and/or instable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Systèmes d’exploitation supportés

§	Microsoft Windows XP avec Service Pack 3 ou plus (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 avec Service Pack 3 ou plus (32bit)
§	Microsoft Windows Vista avec Service Pack 2 ou plus
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8

Vous devez posséder les droits d’administrateur afin de procéder à l’installation.
Pour pouvoir travailler avec les applications, vous devez posséder des droits d’utilisateur par défaut (groupe : utilisateurs principaux) ou plus. 

Il est recommandé d’installer les derniers Service Packs Windows.
En plus de cela, les logiciels Microsoft suivants doivent être installés sur votre PC:
§	.Net Framework 3.5 Service Pack 1 et
§	.Net Framework 3.5 Mise à jour pour la famille. NET versions 2.0 à 3.5 (KB951847) x86 
Vous pouvez télécharger les logiciels ci-dessus en cliquant sur le lien suivant :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=fr 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Remarques relatives à l’utilisation

Attention : certaines fonctions ne sont pas disponibles pour tous les produits. Ces fonctions sont indiquées par l’astérisque (*).

Microsoft Windows Media Center 

•	Vous trouverez sur le CD-ROM dans le dossier <Windows Media Center> un programme d'installation spécifique du pilote MS WMC. Ce pilote vous permet d'utiliser le matériel avec le logiciel Windows Media Center sans le logiciel TVCenter.

§ Un décodeur DVD certifié Media Center est nécessaire pour profiter de la fonctionnalité TV avec Windows Media Center.

Configuration Rendu Vidéo 

Vous pouvez configurer et ajuster la prévisualisation vidéo en choisissant différents modes de rendu vidéo depuis un
menu déroulant.
Pour définir le mode vidéo, ouvrez SVP l'application TVCenter-paramètres et dans la barre de navigation, 
sélectionnez Télévision> Paramètres avancés - Sortie vidéo> Video renderer.

Signal Booster (amplificateur intégré)*

•	Le Signal Booster améliore la réception des signaux faibles, par exemple lorsque vous utilisez une antenne portative (intérieur).
•	Avec des signaux forts, par exemple d'une antenne de toit amplifiée, le Signal Booster doit être désactivée pour éviter de risquer des saturations ou des dommages au tuner.

Paramètres vidéo « Par défaut » - en ce qui concerne les matériel suivants : 100i, 110i, 300i, 310i

La valeur par défaut pour le contraste et la saturation est "75" (et non «50», comme pour les autres paramètres).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Restrictions connues

•	Si vous débranchez un périphérique USB, il est recommandé d’attendre au moins 10 secondes avant de le reconnecter ; dans le cas contraire, le système peut ne pas reconnaître correctement le périphérique - vous devriez alors redémarrer votre PC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Nouveautés

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	add PCTV 76e
	§	improve H.264 decoder stability

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	add Broadway 2T
	§	improve H.264 decoder stability
	§	add DVB-C support for: Sweden, Denmark and Spain

§	6.3.2 à 6.4.0
	§	DistanTV mobile 2
	§	EPG interne
	§	Compatible TitanTV (US seulement)
	§	Contrôle parental (US seulement)
	§	Sous-Titres (US seulement)
1	Converter: remanié
2	Decodeur H.264 optimisé avec support DXVA
3	Gamme de tuner PCTV compatible élargie

6.3.1 à 6.3.2
§	Gamme de tuner PCTV compatible élargie

6.3.0 à 6.3.1
§	Gamme de tuner PCTV compatible élargie

6.2.0 à 6.3.0
§	Gamme de tuner PCTV compatible élargie
§	Ajout de DistanTV mobile : iPhone® / iPod touch® TV
§	Ajout de la compatibilité DVS-S / DVB-S2
§	Scheduler : ajout de la fonction répétition
§	Codec H.264 optimisé
§	Fonction « installation driver » séparé

6.1.0 à 6.2.0
§	Gamme de tuner PCTV compatible élargie
§	Ajout de la radio FM
§	Compatible TV analogique
§	Ajout de la configuration du rendu vidéo
§	Ajout de la fonction tuner multiple
§	Ajout du codec Dolby Digital+ (E-AC3)
§	Ajout de la fonction télécommande

6.0.0 à 6.1.0
§	Gamme de tuner PCTV compatible élargie
§	Ajout de la radio
§	Ajout du logiciel DistanTV
§	Ajout de l’éditeur de chaînes
§	Amélioration de la durée de recherche de chaînes
§	Ajout de langue supplémentaire 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Assistance technique PCTV Systems

De nouvelles versions du logiciel PCTV Systems TVCenter sont disponibles sur le site Web PCTV Systems :

www.pctvsystems.com

Si vous souhaitez contacter le service d’assistance technique PCTV Systems, veuillez préparer les informations suivantes :

  1.  Produit:
  2.  Numéro de série :

  3.  Version du logiciel :
  4.  Version du système d'exploitation :
  5.  Carte mère :
  6.  Processeur : 	
  7.  RAM: 
  8.  Type de défaut :
  9.  Brève description du défaut:
10.  Marche à suivre pour reproduire le défaut (si possible):	PCTV Systems TVCenter
Figure sur la pochette de votre C-ROM ou dans les paramètres de l'application TV.
6.4.9
p. ex. Windows 7 et version du Service Pack
Nom, chipset, version du BIOS
Modèle et vitesse (p. ex. Pentium 4, 2.4 GHz)
Taille de la mémoire vive (p. ex. 512 MB).
Plantage, mauvaise qualité vidéo, problème d'installation, etc.

Contactez le service d’assistance technique PCTV Systems comme indiqué sur la fiche d’information jointe à votre produit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
8.00 Licence – Information additionnel 

PCTV Systems TVCenter Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 par PCTV Systems S.à.r.l. Tous droits réservés.
Des parties du logiciel TVCenter utilisent

§	ffmpeg - sous les termes de la GNU Lesser General Public License.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://ffmpeg.org/index.html

§	md5.js – Copyright © 1996 Henri Torgemane

Parts of Broadway 2T use: 

§ libdvbpsi - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libdvbpsi visit: http://www.videolan.org

§ libiconv - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libiconv visit: http:// "http://www.gnu.org/software/libiconv/" www.gnu.org/software/libiconv/  

§ libhdhomerun - under the terms of the GNU Lesser General Public License V3
For further details regarding libhdhomerun visit: http:// "http://www.silicondust.com" www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
For further details regarding goahead visit: http:// "http://www.goahead.com" www.goahead.com

For further details please refer to the Legal Information-section of the help or manual file.