PCTV Systems TVCenter
READ ME-FIL för programversion 6.4.9		2014-10-31

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den här filen innehåller viktig information för hantering av PCTV Systems TVCenter. Vid problem med programvaran, vänligen läs manualen samt den här filen eller FAQ på PCTV Systems webbplats. 

Innehåll:

1.00 Viktiga tips
1.1 DistanTV mobile
1.2 TVCenter lång startfördröjning
2.00 Understödd hårdvara
2.1 Broadway 2T
3.00 Understödda operativsystem
4.00 Användartips	
5.00 Kända begränsningar
6.00 Ändringar
7.00 PCTV Systems support
8.00  Ytterligare licensinformation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0	Viktiga tips

1.1 DistanTV mobile

1.1.1 Operativsystem som stöds på klientenheter
DistanTV mobile stödjer TV-streaming till både Windows och Macintosh system. Följande lista visar stödda operativsystem:
§	Microsoft Windows XP - med Service Pack 3 eller högre (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 - med Service Pack 3 eller högre (32bit)
§	Microsoft Windows Vista - med Service Pack 2 eller högre 
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) - med Adobe Flash Player installerat
§	MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 Operationstips för användare utanför USA
Kontrollera att du bara väljer SD (standard definition) TV-kanaler när du använder DistanTV mobile (TV-streaming). Exempel: I stället för att välja kanal "Arte HD" ska du välja motsvarande kanal i SD ("Arte"). Oroa dig inte, det finns ingen negativ inverkan på den bild-och ljudkvalitet du får på din streaming klientenhet (t.ex. IPAD) när du väljer en SDTV-kanal i stället för en HDTV-kanal.

1.1.3 Kända begränsningar
Förvrängt DistanTV mobile användargränssnitt vid lokal nätverksstreaming med Internet Explorer 8
Om du använder DistanTV mobile i ditt lokala nätverk med Internet Explorer 8 på ett Windows XP-system kan DistanTV mobile UI se förvrängt ut (visar fel färger och saknar text). Grundorsaken till problemet är ett fel i Internet Explorer 8 (IE8) i "Lokalt intranät"-läge.
För att lösa detta problem måste automatisk detektering av intranät sättas ur funktion. Gör så här:
- från IE8 kommandofältet, välj Verktyg> Internetalternativ> Säkerhet
- välj Lokalt intranät
- klicka på Platser-knappen
- avmarkera alla kryssrutor för automatisk identifiering av intranät.
Alternativt kan du ansluta till serverdatorn genom att skriva in dess IP-adress i adressfältet på din webbläsare istället för servernamnet. Här hittar du IP-adressen till servern: TVCenter Inställningar> DistanTV mobile> Sammanfattning> Lokal åtkomst.

1.2 TVCenter lång startfördröjning 
Lång startfördröjning kan orsakas av certifikatsverifiering av .Net framework utan en giltig internetanslutning.
Lösning: 
Avmarkera alternativet Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren i MS Internet Explorer. 
Gör så här::
- öppna Internet Explorer 
- välj från menyraden Verktyg > Internetalternativ > Avancerat 
- bläddra ned i listan till Säkerhet 
- avmarkera alternativet Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivare

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Understödd hårdvara

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

2.1 Broadway 2T

2.1.1 Windows MediaCenter support
-Det är rekommenderat att använda LAN eller en snabb WLAN anslutning (801.11n ).
- Använd endast en mottagare.

2.1.2 SSID
-Det är rekommenderat att inte inaktivera eller dölja SSID hos ditt WLAN.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 

2.1.4 WAN streaming: avancerad routerkonfiguration
-Vissa routrar kräver aktivering av en trigger port för streaming-porten till Broadway 2T. 
I dessa fall, aktivera denna funktion i dina routerinställningar.  

2.1.5 WAN streaming : uppladdningshastighet
- I de flesta fall kommer du inte att uppnå den teoretiska överföringsprestanda som utlovats av din leverantör. Vänligen kontrollera din verkliga uppladdningshastighet. Om du försöker streama med en bandbredd högre än din verkliga uppladdningshastighet, kan applikationen bli hackig och/eller instabil.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Understödda operativsystem

§	Microsoft Windows XP med Service Pack 3 eller högre (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 med Service Pack 3 eller högre (32bit)
§	Microsoft Windows Vista med Service Pack 2 eller högre
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8

Installation kräver att du har administratörsrättighet. För att använda applikationen behöver du vara ”standardanvändare” (grupp: huvudanvändare) eller ha högre rättigheter. 

Det rekommenderas att alla befintliga Windows Service Packs är installerade. 
Förutom detta, ska följande Microsoft-programvara vara installerat på datorn:
§ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och 
§ .NET Framework 3.5 Family Update för .NET versionerna 2.0 till och med 3.5 (KB951847) x86'
Du kan ladda ned programvaran under: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Användartips

OBS: Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla produkter. Dessa är markerade med asterisk (*)

Microsoft Windows Media Center

§	Du hittar en extra MS WMC drivrutinsinstallerare på cd-skivan i mappen: <Windows Media Center>. Denna drivrutin låter dig använda maskinvara inuti WMC utan TVCenter-programmet.

§	En WMC-certifierad dvd-avkodare krävs för att få TV-funktionalitet i WMC-miljöer.

Konfigurerbar videorenderare

Du kan konfigurera och justera förhandsgranskning genom att välja olika videolägen från Videorenderarens dropdown-meny.
För att ställa in videoläget vänligen öppna applikationen med TVCenter-inställningarna från navigeringsfältet och välj TV-tittande> Avancerade inställningar - Video output> Videorenderare.

Signalfäörstärkare (integrerad förstärkare)*

§ Signalförstärkaren förbättrar mottagningen av svagare signaler, till exempel när du använder en bärbar antenn.
§ Med starka signaler från t.ex. en förstärkt takantenn bör Signalförstärkaren stängas av för att undvika risken för överstyrning av tunern.

Standard videoparametrar - gällande följande hårdvara: 100i, 110i, 300i, 310i

Standardvärdena för kontrast och färgmättnad är "75" (och inte "50", liksom för andra värden)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Kända begränsningar

§	Om du kopplar ur en USB-enhet rekommenderar vi att vänta minst 10 sekunder innan den sätts i igen. Annars kan det hända att maskinvaran inte blir upptäckt på ett korrekt sätt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Ändringar

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	PCTV 76e tillagd
	§	förbättrad stabilitet av H.264 dekoder 

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	Broadway 2T tillagd
	§	förbättrad stabilitet av H.264 dekoder 
	§	stöd för DVB-C i Sverige, Danmark och Spanien tillagt

•	6.3.2 à 6.4.0
		
	§	DistanTV mobile 2 tillagt
	§	Intern EPG-visning tillagt
	§	TitanTV stöd tillagt (endast US)
	§	föräldrakontroll tillagt (endast US)
	§	closed caption tillagt (endast  US)
	§	omarbetad konverterare	
	§	optimerad H.264 dekoder med DXVA support
	§	utökat hårdvarustöd

§	6.3.1 à 6.3.2.
§	utökat hårdvarustöd

§	6.3.0 à 6.3.1.
§	utökat hårdvarustöd

§	6.2.0 à 6.3.0.
§	utökat hårdvarustöd
§	DistanTV mobile: iPhone® / iPod touch®  TV-streaming tillagd 
	§	stöd för DVB-S/DVB-S2 tillagt
§	utökad schemaläggare: upprepning tillagt
	§	optimerad H.264 dekoder  
§	separat drivrutinsinstallation tillagt

§	6.1.0 à6.2.0.
	§	utökat hårdvarustöd
	§	fm radio tillagt
§	stöd för analog TV tillagt
§	konfigurerbar videorenderare tillagd
§	multi-tuner stöd tillagt
§	Dolby Digital+ (E-AC3) stöd tillagt
§	fjärrkontrolls-stöd tillagt

§	6.0.0 à 6.1.0.
	§	utökat hårdvarustöd	
	§	radio tillagt
	§	DistanTV tillagt
	§	add kanalediteringsfunktion
	§	förbättrad tidsåtgång vid kanalsökning
	§	utökat språkstöd

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 PCTV Systems support

Nya versioner av PCTV Systems TVCenter programvara finns tillgängliga på PCTV Systems webbsida:

 http://www.pctvsystems.com/

Ha följande information till hands när du kontaktar PCTV Systems support: 

  1.  Produkt:
  2.  Serienummer:

  3.  Version av mjukvara:
  4.  Version av operationssystem:
  5.  Moderkort:
  6.  CPU: 	
  7.  RAM: 
  8.  Typ av fel:
  9.  Kort beskrivning av felet:
10.  Information om hur felet kan reproduceras:	PCTV Systems TVCenter
Finns på omslaget till din cd eller i inställningarna för TV-applikationen.
6.4.9
t.ex.Windows 7, inklusive Service Pack-version
Namn, chip set, BIOS-version
Storlek på huvudminnet (t.ex. 512 MB)
Size of main memory (e.g., 512 MB).
Krasch, problem med videokvalitet, installationsproblem, osv.

Kontakta PCTV Systems support på det vis som det beskrivs i supportinformationsbladet som medföljer din produkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Ytterligare licensinformation

PCTV Systems TVCenter Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 by PCTV Systems Sarl All Rights Reserved.

Delar av TVCenter programvaran använder

§     ffmpeg - under GNU General Public License V2.
För ytterligare information hänvisas till: http://ffmpeg.org/index.html

§ md5.js - Copyright (c) 1996 Henri Torgemane

Delar av Broadway 2T använder: 

§ libdvbpsi – enligt villkoren i GNU General Public License V2
För ytterligare detaljer om libdvbpsi besök: www.videolan.org

§ libiconv - enligt villkoren i GNU Library General Public License V2
För ytterligare detaljer om libiconv besök: www.gnu.org/software/libiconv/

§ libhdhomerun - enligt villkoren i GNU Lesser General Public License V3
För ytterligare detaljer om libhdhomerun besök: www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
För ytterligare detaljer om goahead besök: www.goahead.com

För ytterligare detaljer hänvisas till ”Juridisk information”-avsnittet i hjälpfilen eller manualen.