PCTV Systems TVCenter

Program Versiyonu için BENİ OKU Dosyası 6.4.9                2014-10-31
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu dosya, PCTV Systems TVCenter nun kullanımı için önemli bilgiler içermektedir. Yazılım ile ilgili sorunlar için, lütfen el kitapçığını ayrıca bu dosyayı okuyunuz.

İçindekiler:

1.00  Önemli ipuçları
1.1 DistanTV mobil
1.2 TVCenter uzun start gecikmesi
2.00  Desteklenen donanım
   2.1 Broadway 2T
3.00  Desteklenen işletim sistemleri
4.00  İşletme hakkında ipuçları
5.00  Bilinen kısıtlamalar
6.00  Değişiklik 
7.00  PCTV Systems Sistem Desteği
8.00  Ekstra Lisans Bilgileri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Önemli ipuçları

1.1 DistanTV mobile

1.1.1 Istemci cihazlar için desteklenen işletim sistemleri 
DistanTV mobile TV streaming´i hem Windows hem de Macintosh sistemlerini destekler. Desteklenen işletim sistemleri listesi:
§	Microsoft Windows XP - Service Pack 3 veya daha yüksek (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 - Service Pack 3 veya daha yüksek (32bit)
§	Microsoft Windows Vista - Service Pack 2 veya daha yüksek (32bit)
§	Microsoft Windows 7
§	Microsoft Windows 8
§	MAC OS 10.5 (Leopard) - yüklenilmiş Adobe Flash Player
§	MAC OS 10.6 (Snow Leopard)

1.1.2 ABD dışındaki kullanıcılar için Operasyonu ipuçları
TV DistanTV mobile (live streaming) kullanırken lütfen sadece SD (standart tanımlı) TV kanallarını seçtiğinizden emin olun. Örnek: “Arte HD” yerine (“Arte”) seçmeniz gerekiyor. Merak etmeyin, HDTV kanal yerine SDTV kanalı seçerseniz streaming aygıtınızın (iPad) resim veya ses kalitesi etkilenmez.

1.1.3 Bilinen sınırlamalar
Explorer 8 ile yerel ağ steaming sırasında bozuk DistanTV mobil kullanıcı arabirimini
Eğer DistanTV mobile yerel ağınızda Windows XP sistemiyle Internet Explorer 8 üzeri kullanıyorsanız, kullanıcı arabirimini biçimsiz gösterilebilir (yanlış renkler ve eksik tekst). Bu sorunun temel nedeni (IE8) Internet Explorer 8´in “Yerel intranet” modunda bulunan bir arızadır. 
Bu sorunu çözmek için Intranet otomatik deteksiyonu devre dışı olması lazım. Bunun için alttaki adımları uygulamanız gerekir:
- IE8 komut çubuğundan, Araçlar> Internet Seçenekleri> Güvenlik
- Yerel intranet seciniz
- Siteler butonu tıklayınız
- tüm otomatik intranet onay kutularını devre dışı bırakınız. 
Alternatif olarak, sunucu bilgisayara tarayıcısı IP adresi yerine sunucu adı adres alanına yazarak bağlanabilirsiniz.
Burada sunucunun IP adresi bulabilirsiniz: TVCenter Ayarlar> DistanTV mobile> Özet> Yerel Erişim. 

1.2 TVCenter uzun start gecikmesi
Uzun start gecikmesi nedeni geçersiz bir internet bağlantısıyla .Net framework sertifika doğrulaması olabilir.
Çözüm:
MS Internet Explorer´da yayıncının sertifikasının geçerliliğini devre dışı bırak. 
Bunun için alttaki adımları uygulamanız gerekir:
- Internet Explorer'ı açın
- menü çubuğunda Araçlar> İnternet Seçenekleri> Gelişmiş form
- Listede  Güvenliğe ilerleyin
- yayıncının sertifikasının geçerliliğini devre dışı bırak

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Desteklenen donanımlar

Broadway 2T
PCTV 73A
PCTV 73e Solo
PCTV 73e 
PCTV 74e
PCTV 76e
PCTV 77e
PCTV 78e
PCTV 79e
PCTV 80e
PCTV 170e
PCTV 171e
PCTV 282e
PCTV 290e
PCTV 292e
PCTV 310i
PCTV 330e
PCTV 340e
PCTV 340eSE
PCTV 460e
PCTV 461e
PCTV 510e
PCTV 520e
PCTV 521e
PCTV 800i
PCTV 801e
PCTV 801eSE
PCTV 2000i
PCTV 2001e
PCTV 2002e
PCTV 4000i

2.1 Broadway 2T

2.1.1 Windows MediaCenter support
- It is recommened to use a LAN or a fast WLAN connection (801.11n ).
- Use one Tuner only.

2.1.2 SSID
- It is recommened not do disable or hide the SSID of your WLAN.

2.1.3 Password characters limitation
- Only the following characters are supported . 
  Letters: 	(a ... z) and (A ... Z)
  Numbers : 	(0 ... 9)
  Special : 	!#$%&()*+,-./:<=>?@ []^_{|}~ 

2.1.4 WAN streaming: advanced router configuration
- Some routers require to enable port triggering for the streaming port of Broadway 2T. 
In this case please enable this feature in your router settings.  

2.1.5 WAN streaming : upload speed
- In most cases you will not reach the theoretic upload performance as promised by your provider. Please check your real upload speed. If you try to stream with a bandwidth higher than your real upload speed, the appliaction can be jerky and/or instable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Desteklenen işletim sistemleri 

§	Microsoft Windows XP Service Pack 3 veya daha yüksek (32bit)
§	Microsoft Windows Media Center Edition 2005 Service Pack 3 veya daha yüksek (32bit)
§	Microsoft Windows Vista Service Pack 2 veya daha yüksek
§	Microsoft Windows 7

Kurulum, yönetici haklarını gerektirmektedir. Uygulamayı kullanmak için, "standart kullanıcı" (grup: ana kullanıcı) veya daha yüksek bir kullanıcı seviyesi yeterlidir.

Mevcut olan tüm Windows Servis Paketlerinin kurulması önerilmektedir.
Ayrıca altdaki Microsoft-yazılımları bilgisayarınıza yükleyiniz:
§ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ve 
§ .NET Framework 3.5 Family Update .NET versions 2.0 için 3.5 üzeri (KB951847) x86'
Yazılım download´u  için: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 İşletme hakkında ipuçları

Dikkat : Bazı özellikler tüm ürünlerde mevcut değildir. Bu özellikler bir yıldız (*) ile işaretlenmiştir

Microsoft Windows Media Center

·	CD klasöründe <Windows Media Center> üzeri extra bir MS WMC sürücüsü bulunur. Bu sürücü ile 
donanımı MCE içinde, TV Center yazılımsız kulana bilirsiniz
·	TV görevli MCE 2005 in içinde etrafa bir MCE sertifika DVD decoder´i lazmdır. 

Konfigürasyon edilebilen video renderer
Ön görüntüyü değişik video yöntemleriyle Video renderer´in dropdown menüsünde ayarlanabilir.
Video yöntemini ayarlamak için lütfen TVCenter-Ayarı programına girerek navigasyon şeridinle TV izleme> Ileri ayarlar-Video çıkışı> Video renderer.

Signal Booster (Bütünlenmiş Yükseltici)

§  Signal Booster alçak sinyallı Yayını iyileştirir, mesala taşınabilen anten kullanılıyorsa.
§ Yüksek sinyallı yayınlarda, mesala antene bir yükseltici bağlanmışsa, aygıtınıza zarar vermemek için Signal Booster´i kapatmanız önerilir.

100i, 110i, 300i, 310i donanımlar için standart video parametreleri - 

Kontrast ve doygunluk için genel değeri “75” (diğer genel değerleri “50” )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Bilinen kısıtlamalar

§	Bir USB aygıtının fişini çıkarırsanız, tekrar bağlamadan önce en az 10 saniye beklemenizi öneriyoruz; aksi takdirde, donanım doğru şekilde tanınmayabilir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Değişiklikler

§	6.4.8 à 6.4.9
	§	add EPG language selector
	§	H.264 decoder improvements
	§	AAC audio decoder improved

§	6.4.7 à 6.4.8
	§	add PCTV 79e
	§	add PCTV 292e
	§	Win8.1 improvements

§	6.4.6 à 6.4.7
	§	add PCTV 291e
	§	add PCTV 521e
	§	Win8 improvements

§	6.4.5 à 6.4.6
	§	add PCTV 461e
	§	add PCTV 2002e
	§	Win8 improvements

§	6.4.4 à 6.4.5
	§	add PCTV 78e
	§	Win8 support improvements

§	6.4.3 à 6.4.4
	§	add PCTV 77e

§	6.4.2 à 6.4.3
	§	add PCTV 76e

§	6.4.1 à 6.4.2
	§	add Broadway 2T
	§	improve H.264 decoder stability

§	6.4.0 à 6.4.1
	§	add Broadway 2T
	§	improve H.264 decoder stability
	§	add DVB-C support for: Sweden, Denmark and Spain

§	6.3.2 à 6.4.0
	§	DistanTV mobile 2 eklenildi
	§	Internal EPG Viewer eklenildi
	§	TitanTV desteği eklenildi (sadece ABD)
	§	Ebeveyn kontrolü eklenildi (sadece ABD)
	§	Kapalı caption (sadece ABD)
	§	Konvertör: revizelendi	
	§	DXVA desteği ile H.264 decoder optimize
	§	donanım desteği genişlendi
	§	streaming desteği genişlendi

§	6.3.1 à 6.3.2.
§	Donanim desteği genişlendi

§	6.3.0 à 6.3.1.
§	Donanim desteği genişlendi

§	6.2.0 à 6.3.0.
§	Donanim desteği genişlendi
§	DistanTV mobile eklenildi: iPhone TV streaming
	§	DVB-S / DVB-S2 desteği eklenmiştir
§	scheduler genişlendi: recurrence eklenmiştir
	§	uygunlaştırılmış H.264 decoderi  
§	Ayrı sürücü yüklenme eklenmiştir

§	6.1.0 à 6.2.0.
	§	Donanim desteği genişlendi
	§	fm radyo eklenildi
§	analog TV desteği eklenildi
§	Konfigürasyon edilebilen video renderer eklenildi
§	multi tuner desteği eklenildi
§	Dolby Digital+ (E-AC3) desteği eklenildi
§	uzaktan kummanda desteği eklenildi

·	6.0.0 à 6.1.0.
·	Donanim desteği genişlendi
·	Radio eklenildi
·	DistanTV eklenildi
·	Kanal işleme fonksiyonu eklenildi
·	Kanal tarama süresi kısaltıldı
·	Dil desteği genişlendi

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 PCTV Systems Sistem Desteği

PCTV Systems TVCenter yazılımının yeni versiyonları PCTV Systems Web sitesinde mevcuttur:

http://www.pctvsystrms.com/support

PCTV Systems  Sistem Desteği ile temas kurduğunuzda lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olunuz:

  1.  Ürün:
  2.  Seri numarası:
  3.  Yazılım versiyonu:
  4.  İşletim sistemi versiyonu:
  5.  Ana kart:
  6.  CPU: 	
  7.  RAM: 
  8.  Arıza tipi:
  9.  Arızanın kısa tanımı:
10.  Arızanın yeniden nasıl oluşturulabileceği hakkında bilgi:	PCTV Systems TVCenter
PCTV Systems TVCenter CD’nizin kapağında bulunmaktadır.
6.4.9
Servis Paketi versiyonu dahil Windows 7
Ad, çip seti, BIOS versiyonu
Tip ve hız (örneğin, Pentium 4, 2.4 GHz)
Ana belleğin boyutu (örneğin, 512 MB).
Çarpma, görüntü kalitesi, kurulum vb. ile ilgili problemler.

Ürününüz ile birlikte verilen destek bilgi formunda tanımlandığı gibi PCTV Systems Desteği ile temas kurun.
      
8.00  Ekstra Lisans Bilgileri

PCTV Systems TVCenter Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 by PCTV Systems S.à r.l. Her hakkı saklıdır.
TVCenter yazılımı kısmen kullandığı: 

·	ffmpeg -  GNU Lesser General Public Lisans şartları altında.
Ayrıntılı bilgiler için lütfen sitemize başvurunuz: http://ffmpeg.org/index.html

·	md5.js - Copyright (c) 1996 Henri Torgemane

Parts of Broadway 2T use: 

§ libdvbpsi - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libdvbpsi visit: http://www.videolan.org

§ libiconv - under the terms of the GNU General Public License V2
For further details regarding libiconv visit: http:// "http://www.gnu.org/software/libiconv/" www.gnu.org/software/libiconv/  

§ libhdhomerun - under the terms of the GNU Lesser General Public License V3
For further details regarding libhdhomerun visit: http:// "http://www.silicondust.com" www.silicondust.com

§ goahead - Copyright GoAhead Software Inc., 1995-2000
For further details regarding goahead visit: http:// "http://www.goahead.com" www.goahead.com

For further details please refer to the Legal Information-section of the help or manual file.